**Техническое задание**

1. **Требования к количеству товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предмета форменной одежды | Ед. изм. | Размер | Рост, см | Количество | Общее количество |
| **1** | **2** | **3** | **5** |  | **6** | **7** |
|  | Шапка ВМФ иск. мех, верх сукноФуражка ВМФ черная | шт. | 53 |  | 3 | 60 |
| 54 |  | 7 |
| 55 |  | 9 |
| 56 |  | 9 |
| 57 |  | 14 |
| 58 |  | 8 |
| 59 |  | 4 |
| 60 |  | 3 |
| 61 |  | 3 |
|  | Шапка ВМФ иск. мех, верх сукно | шт. | 52 |  | 3 | 15 |
| 54 |  | 3 |
| 55 |  | 3 |
| 56 |  | 4 |
| 57 |  | 2 |
|  | Куртка-аляска чернаяКуртка полушерстяная кадетскаяСвитер СИНИЙ (воротник под горло)Брюки п/ш Рубашка (длинный рукав ВМФ с накл.карманами) белая или кремовая Тельняшка зимняя (двойной вязки х/б 100% темно-синяя полоса Роба ВМФ, морская х/б цвет синий | шт. | 42 | 170,172,173 | 3 | 60 |
| 44 | 170 (1), 172 (4) | 5 |
| 46 | 168,172,180,174,163,176 | 6 |
| 48 | 160(1),167(1), 170(1),174(2), 176(1), 178(1), 180(7),182(1), 184(1), 186 (1) | 17 |
| 50 | 180,184 | 2 |
| 52 | 175(2), 180(1), 181(1), 184(5), 192(1) | 10 |
| 54 | 182,173 | 2 |
| 56 | 173(1),188(1),187(4) | 6 |
| 58 | 188(2),190(1) | 3 |
| 60 | 188(3) | 3 |
|  | Куртка-аляска чернаяСвитер СИНИЙ (воротник под горло)Брюки п/ш Юбка п/ш Блузка (рубашка) белая с длинным рукавом или кремовая  | шт. | 44 | 158 | 4 | 15 |
| 46 | 163 | 4 |
| 48 | 183 | 4 |
| 52 | 165 | 2 |
| 56 | 165 | 1 |
|  | Воротник форменный (юноши) синяя полоса |  шт. |  |  |  | 60 |
|  | Галстук с закрепкой (юноши) черный |  шт. |  |  |  | 60 |
|  | Галстук-бант черный |  шт. |  |  |  | 15 |
|  | Кашне (юноши) цвет черный |  шт. |  |  |  | 60 |
|  | Кашне (девушки) цвет черный |  шт. |  |  |  | 15 |
|  | Перчатки шерстяные (юноши) черные  | пар |  |  |  | 60 |
|  | Перчатки шерстяные (девушки) черные | пар |  |  |  | 15 |
|  | Ремень поясной размер 150 см | шт. |  |  |  | 60 |

1. **Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара (по прейскуранту) | Фото, эскиз | Описание, технические характеристики |
| 1 | Шапка ВМФ иск.мех, верх сукно м ОКПД2 14.19.40.000 | https://ru.all.biz/img/ru/catalog/2977537.jpg | Тип основного материала - мехПоловой признак – мужскаяНаличие наушников: даНаличие козырька: даДополнительные характеристики:Изготовлена в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Шапка-ушанка меховая черного цвета состоит из колпака, козырька и назатыльника с наушниками.Козырек и назатыльник с наушниками изготовлен из овчины облагороженной черного цвета. Верх колпака, подкладка козырька и назатыльника с наушниками из сукна шапочного черного цвета. Колпак состоит из 4-х частей. К концам наушников пришита тесьма для завязывания. Внутри шапки-ушанки меховой - подкладка черного цвета выстегана на утеплителе.Сукно шапочное плотность 460 г/м кв с ВО отделкой состав: шерсть 77%, ПА 23%.Подкладка: вискоза – 100%.Мех: овчина облагороженнаяПоставщик гарантирует предоставить образец для согласования.Упаковка – коробка картонная. |
| 2 | Фуражка ВМФ черная м ОКПД2: 14.19.42.141 |  | Должна быть изготовлена в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Фуражка должна быть изготовлена из ткани камвольной полушерстяной черного цвета с двумя кантами черного цвета, одним – втачным в шов соединения донышка со стенками, вторым – в шов соединения стенок с околышем. Фуражка должна состоять из донышка, тульи, козырька, околыша, ремешка и ленты черного цвета для фуражек черного цвета. Лента надевается на околыш.Над козырьком по околышу должен пристегиваться ремешок черного цвета на две форменные пуговицы. Ремешок регулируется с помощью шлевок.Форменные пуговицы должны быть золотистого цвета диаметром 14 миллиметров с изображением якоря на гладком фоне с кантом по краю.Фуражка с металлическим каркасом, вставленным в донышко; на подкладке должна быть настрочена накладка в форме ромба.Донышко, тулья и околыш должны быть изготовлены из ткани полушерстяной.Козырек лаковый сборный черного цвета. Внутри фуражки подкладка черного цвета. Налобник и накладка из искусственной кожи.Цвет PANTONE 19-4007 ТРХплотность не менее 340 г/м2Размеры по заявке заказчикаПредоставить образец для согласования.Упаковка – мешок п/э. |
| 3 | Шапка ВМФ иск.мех, верх сукно жОКПД2 14.19.40.000 | https://ru.all.biz/img/ru/catalog/2977537.jpg | Тип основного материала - мехПоловой признак – женскаяНаличие наушников: даНаличие козырька: даДополнительные характеристики:Изготовлена в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Шапка-ушанка меховая черного цвета состоит из колпака, козырька и назатыльника с наушниками.Козырек и назатыльник с наушниками изготовлен из овчины облагороженной черного цвета. Верх колпака, подкладка козырька и назатыльника с наушниками из сукна шапочного черного цвета. Колпак состоит из 4-х частей. К концам наушников пришита тесьма для завязывания. Внутри шапки-ушанки меховой - подкладка черного цвета выстегана на утеплителе.Сукно шапочное плотность 460 г/м кв с ВО отделкой состав: шерсть 77%, ПА 23%.Подкладка: вискоза – 100%.Мех: овчина облагороженнаяПоставщик гарантирует предоставить образец для согласования.Упаковка – коробка картонная. |
| 4 | Куртка-аляска черная мОКПД2 14.12.30.121 | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\528362.jpg** | Должна быть прямого силуэта с водоотталкивающим верхом черного цвета с капроновым покрытием на утепленном отстегивающемся подкладе, с центральной бортовой застежкой на тесьму – «молния» и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на 4 кнопки. Двухзамковая молния должна позволять ее расстегивать и застегивать в двух направлениях.Куртка должна состоять из полочек, спинки, воротника и рукавов. Рукав с отрезной манжетой, в боковой шов которой втачана пата. На нижнюю пату и верхнюю манжету должна быть настрочена тесьма-«липучка», при помощи которой регулируется ширина манжеты. Полочки, спинка и рукава – с утеплителем, на подкладке левой полочки – внутренний карман, который должен застегиваться на петлю и пуговицу. В верхней части правой полочки, со стороны нижнего трикотажного воротника, расположена планка под молнию, служащая для предотвращения соприкасания шеи и подбородка с молнией. Утеплитель должен быть простеган. **Ткань куртки** – 100% полиэфир.Ткань подкладки должна соответствовать требованиям ГОСТ 20272-2014. **Утеплитель -** синтепон плотностью  **-**  не менее 360 гр/м². Утеплитель куртки должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 57632-2017.Куртка должна иметь съемный капюшон и съемный воротник из искусственного меха. Верх и подкладка капюшона с отрезной центральной частью. По шву притачивания центральной части верха капюшона проложены две отделочные строчки: первая на расстоянии 0,1-1,5 см от шва стачивания, вторая - 0,7 -0,8 см от первой строчки. По шву обтачивания капюшона подкладкой проложена отделочная строчка шириной 0,1 -0,2 см. Пристегивание капюшона к куртке должно осуществляться при помощи пяти кнопок, расположенных на горловине капюшона и на планке, втачанной в горловину куртки со стороны верхнего воротника. Длина куртки должна соответствовать размерному ряду и росту. Измерения курток зимних должно соответствовать размерным признакам типовой фигуры мужчины первой плотной группы по ГОСТ 31399-2009. Спинка должна быть с кокеткой и вертикальными рельефами.В области талии на куртку должна быть настрочена кулиса, в которую через две петли в подборте вставлен эластичный шнур, который затягивается при помощи 2-х фиксаторов нажимного типа.По всему нижнему краю куртки должна быть настрочена кулиса шириной 2,5см. Кулиса затягивается с помощью эластичного шнура, который регулируется с помощью 2-х фиксаторов нажимного типа по бокам куртки. Фурнитура куртки должна быть черного цвета.Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани.Нарукавный знак должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Нарукавный знак должен быть изготовлен из ПВХ штамп на суконной основе черного цвета. Размер нарукавного знака 7,5смх8,5смУпаковка – мешок п/э. |
| 5 | Куртка полушерстяная кадетская м ОКПД2: 14.12.30.121 | **Куртка п/ш офицерского состава ВМФ** | Должна быть изготовлена в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Куртка однобортная из полушерстяной ткани черного цвета, свободной формы, застегивающаяся на «молнию». Состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и пояса. Воротник должен быть отложной. Полочки с кокетками, боковыми долевыми прорезными карманами, застегивающимися на молнию, вверху с двумя накладными карманами с клапанами, клапан должен пристегиваться к карману на петлю и малую форменную пуговицу. Верхние края карманов должны быть отстрочены строчкой шириной 2,0-2,5 см. Рукава длинные одношовные, с притачными манжетами внизу с разрезом над концами манжет. Манжеты застегиваются на две малые форменные пуговицы. Форменные пуговицы – металлические золотистого цвета с изображением большой эмблемы Росрыболовства или с морской символикой, размер пуговиц 14 мм. Спинка с кокеткой. Полочки и спинка на подкладке черного цвета. В области боковых швов пояс должен быть стянут эластичными лентами. В области плечевых швов должны быть шлевки и петли для крепления погон.Основная ткань:камвольная полушерстяная костюмная, саржевое переплетение, отделка – АСУ МО, шерсть- не менее 50%, полиэфир- не более 50%, плотность не менее 329 г/м2 Цвет PANTONE 19-4007 ТРХПодкладка: полиэстер 100%.Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани куртки. Размеры по заявке заказчика.Упаковка – мешок п/э.С курткой носятся наплечные знаки установленного образца (погоны съёмные на черной основе с галуном из пленки ПВХ желтого цвета).Погоны съемные с трапециевидным верхнем краем, полем из галуна специального переплетения черного цвета. Изготавливаются по ТУ 858-5964-2007 или эквивалент, для верха погон применяется лента для погон 50-П-ПА (без продольных кантов) черного цвета ТУ 858-5944-2006 или эквивалент. Знаки различия по должностным категориям наносятся на погоны, которые выполнены из поливинилхлоридной пленки (ТУ 17-1129-74 или эквивалент, толщиной 0,25-0,35 мм желтого цвета) методом тиснения. Нанесенные знаки различия должны быть прочными, аккуратными, без вздутий и иметь мелкую рифлёную поверхность. Поверхность нанесения знаков различия ламинируются полиграфической фольгой (цвет-«насыщенное золото») ТУ 29-02-567-86 или эквивалент. Изображение элементов знаков различия располагаются строго симметрично ко всем сторонам погон без перекосов и искривлений. Готовые погоны должны быть очищены от производственных загрязнений. |
| 6 | Свитер СИНИЙ (воротник под горло) мОКПД 2 14.39.10.190 |  | Свитер полушерсятной темно-синего цвета состоит из переда, спинки, рукавов.Свитер с длинными втачными рукавами, с дугообразным вырезом горловины. На левой стороне переда - карман с фигурным клапаном, пристегивающимся текстильной застежкой. Манжеты рукавов, воротник и низ свитера связаны в виде широкой резинки. В области плечевого шва втачаны погоны типа "муфта", застегивающиеся на текстильную застежку (липучку).Свитер с накладками в области плеч, усилительными накладками в области локтей, кармана, клапана, погон и муфт свитера.Для изготовления спинки, переда, рукавов свитера должно быть применено комбинированное переплетение на базе сочетания ластика и кулирной глади через ряд вязания, темно-синего цвета.Для изготовления манжет, пояса, окантовки горловины должно быть применено ластичное переплетение 1+1 темно-синего цвета.Для плечевых накладок, усиленных накладок в области локтя, кармана, клапана, погон и муфт свитера должна применяться ткань полиэфирная с полиуретановым покрытием темно-синего цвета или эквивалент.Для застегивания кармана и пристегивания погон свитера должна применяться застежка текстильная шириной не менее 20 мм и не более 25мм или эквивалент.Для пошива свитера используются нитки швейные хлопчатобумажные армированные или лавсановые армированные или эквивалент.Цвет -темно-синий, содержание материала: шерсть 30-50%, ПА 50-70%, плотность 276-485 г/м2 |
| 7 | Брюки п/ш м  ОКПД 2 14.12.12.110  | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\c71d9ca8b1328dfc85a86e60af6ffc1a.jpg** | Брюки прямого силуэта должны быть изготовлены из полушерстяной ткани черного цвета. Брюки с застежкой гульфика на 3-4 пуговицы и петли. Притачной пояс с 5-тью шлевками застегивается на крючок и пуговицу. Пояс регулируется патой по боковым швам, застегивающейся на пуговицу из аминопласта с 4-мя отверстиями.Брюки с боковыми карманами, в шве притачивания левой половинки пояса и заутюженными стрелками.Задние половинки с одной вытачкой по талии. На правой задней половинке прорезной карман «в рамку» с двумя обтачками. Карман застегивается на пуговицу и плоскую выметанную петлю.Основная ткань: камвольная полушерстяная костюмная, саржевое переплетение,отделка – АСУ МО, шерсть- не менее 35%, полиэфир- не более 65%,плотность не менее 290г/м2 Цвет PANTONE 19-4007 ТРХПодкладка: полиэстер 100%.Упаковка – мешок п/э. |
| 8 | Рубашка (длинный рукав ВМФ с накл.карманами) белая или кремовая м ОКПД 2 14.14.21.000 | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\rubashka_bel_dl_rukav.jpg** | Рубашка должна быть кремового цвета. Состав ткани изделия должен быть не менее 65% полиэфира и не более 35% вискозы. Рубашка должна состоять из полочек спинки воротника и рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы не менее 5 шт., с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка должна быть с притачной кокеткой. Рубашка с поясом в области боковых швов должна быть стянута эластичными лентами из силикона, каучука или из синтетических материалов. Воротник должен быть отложной. Рукава должны быть втачные длинные. Нитки должны быть использованы в цвет основной ткани. В области плечевых швов должны быть по две шлевки и/или две петли для крепления погон. Пуговицы должны быть некрашеные/ крашеные лаковые либо полуматовые, галалитовые в цвет ткани рубашки – белые. Для застежки карманов и манжет пуговицы должны быть диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 миллиметров с двумя или четырьмя отверстиями. Упаковка – мешок п/э. |
| 9 | Тельняшка зимняя (двойной вязки х/б 100% темно-синяя полоса) м ОКПД2: 14.14.30.120 |   | Зимняя тельняшка с длинным рукавом с начесом.Тельняшка должна быть выполнена из полотна на базе кулирной глади, футерованным переплетением и начесом, из пряжи двух цветов с чередующимися белой и темно-синей полосой одинаковой высоты от 9 до 12 мм каждая. Вырез горловины спереди и сзади – одинаковый, глубина выреза от 4,0 до 6,0 см. Низ и вырез горловины, низ рукава обработаны швом в подгибку. При стачивании плечевых срезов должна быть проложена продольная тесьма из собственной ткани. Допускается изготавливать с одним, двумя боковыми швами и без швов. На рукавах возможен клин.Трикотажное полотно: кулирная гладь с начесом, хлопок - 100%,плотность вязки не менее 260 г/м2. Устойчивость окраски пряжи - не ниже прочной группы.Размеры по заявке заказчикаУпаковка – мешок п/э. |
| 10 | Роба ВМФ, морская х/б цвет синий м ОКПД2: 14.13.22.110 |  | Костюм флотский должен быть изготовлен в комплекте - куртка и брюки. Куртка и брюки должны быть изготовлены из саржи хлопкополиэфирной костюмной темно-синего цвета.Куртка прямого силуэта с отложным воротником. Перед куртки с разрезом спереди, обработанным обтачкой, и застегивающимся на плоскую петлю и пуговицу. На обтачке разреза по концу разреза должны быть пришиты 2 пуговицы для пристегивания форменного воротника. На левой стороне переда - накладной карман и горизонтальной полоской белого цвета. С изнаночной стороны переда под карманом должен быть настрочен внутренний накладной карман, который застегивается на петлю и пуговицу.По горловине спинки с изнаночной стороны должна быть настрочена обтачка и закреплена петля-вешалка. По центру обтачки горловины спинки выметана плоская петля для пристегивания форменного воротника. Рукава втачные одношовные. По низу рукава пришита пуговица и обметаны две петли для регулировки. В области плечевых швов куртки настрочены погончики.Брюки прямого покроя с карманами, расположенными в боковых застежках. Передние половинки брюк с цельнокроеным поясом, с откидывающейся верхней частью (лацбантом), застегивающимся по боковым швам на две пуговицы. Задние половинки брюк с притачным поясом, который должен застегиваться спереди на две пуговицы, с вытачками и тремя шлевками для ремня.Основная ткань: хлопкополиэфирная гладкоокрашенная,саржевое переплетение 2/1, Цвет PANTONE 19-3920 ТРХ,отделка – МВО (масловодоотталкивающая отделка),хлопок – не менее 60%, полиэфир – не более 40%,плотность не менее 250 г/м2. Размеры по заявке заказчикаУпаковка – мешок п/э. |
| 11 | Куртка-аляска черная жОКПД2 14.12.30.121 | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\528362.jpg** | Должна быть прямого силуэта с водоотталкивающим верхом черного цвета с капроновым покрытием на утепленном отстегивающемся подкладе, с центральной бортовой застежкой на тесьму – «молния» и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на 4 кнопки. Двухзамковая молния должна позволять ее расстегивать и застегивать в двух направлениях.Куртка должна состоять из полочек, спинки, воротника и рукавов. Рукав с отрезной манжетой, в боковой шов которой втачана пата. На нижнюю пату и верхнюю манжету должна быть настрочена тесьма-«липучка», при помощи которой регулируется ширина манжеты. Полочки, спинка и рукава – с утеплителем, на подкладке левой полочки – внутренний карман, который должен застегиваться на петлю и пуговицу. В верхней части правой полочки, со стороны нижнего трикотажного воротника, расположена планка под молнию, служащая для предотвращения соприкасания шеи и подбородка с молнией. Утеплитель должен быть простеган. **Ткань куртки** – 100% полиэфир.Ткань подкладки должна соответствовать требованиям ГОСТ 20272-2014. **Утеплитель -** синтепон плотностью  **-**  не менее 360 гр/м². Утеплитель куртки должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 57632-2017.Куртка должна иметь съемный капюшон и съемный воротник из искусственного меха. Верх и подкладка капюшона с отрезной центральной частью. По шву притачивания центральной части верха капюшона проложены две отделочные строчки: первая на расстоянии 0,1-1,5 см от шва стачивания, вторая - 0,7 -0,8 см от первой строчки. По шву обтачивания капюшона подкладкой проложена отделочная строчка шириной 0,1 -0,2 см. Пристегивание капюшона к куртке должно осуществляться при помощи пяти кнопок, расположенных на горловине капюшона и на планке, втачанной в горловину куртки со стороны верхнего воротника. Длина куртки должна соответствовать размерному ряду и росту. Измерения курток зимних должно соответствовать размерным признакам типовой фигуры мужчины первой плотной группы по ГОСТ 31399-2009. Спинка должна быть с кокеткой и вертикальными рельефами.В области талии на куртку должна быть настрочена кулиса, в которую через две петли в подборте вставлен эластичный шнур, который затягивается при помощи 2-х фиксаторов нажимного типа.По всему нижнему краю куртки должна быть настрочена кулиса шириной 2,5см. Кулиса затягивается с помощью эластичного шнура, который регулируется с помощью 2-х фиксаторов нажимного типа по бокам куртки. Фурнитура куртки должна быть черного цвета.Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани.Нарукавный знак должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Нарукавный знак должен быть изготовлен из ПВХ штамп на суконной основе черного цвета. Размер нарукавного знака 7,5смх8,5смУпаковка – мешок п/э. |
| 12 | Свитер СИНИЙ (воротник под горло) жОКПД 2 14.39.10.190 |  | Свитер полушерсятной темно-синего цвета состоит из переда, спинки, рукавов.Свитер с длинными втачными рукавами, с дугообразным вырезом горловины. На левой стороне переда - карман с фигурным клапаном, пристегивающимся текстильной застежкой. Манжеты рукавов, воротник и низ свитера связаны в виде широкой резинки. В области плечевого шва втачаны погоны типа "муфта", застегивающиеся на текстильную застежку (липучку).Свитер с накладками в области плеч, усилительными накладками в области локтей, кармана, клапана, погон и муфт свитера.Для изготовления спинки, переда, рукавов свитера должно быть применено комбинированное переплетение на базе сочетания ластика и кулирной глади через ряд вязания, темно-синего цвета.Для изготовления манжет, пояса, окантовки горловины должно быть применено ластичное переплетение 1+1 темно-синего цвета.Для плечевых накладок, усиленных накладок в области локтя, кармана, клапана, погон и муфт свитера должна применяться ткань полиэфирная с полиуретановым покрытием темно-синего цвета или эквивалент.Для застегивания кармана и пристегивания погон свитера должна применяться застежка текстильная шириной не менее 20 мм и не более 25мм или эквивалент.Для пошива свитера используются нитки швейные хлопчатобумажные армированные или лавсановые армированные или эквивалент.Цвет -темно-синий, содержание материала: шерсть 30-50%, ПА 50-70%, плотность 276-485 г/м2 |
| 13 | Брюки п/ш ж ОКПД 2 14.13.35.110  | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\c71d9ca8b1328dfc85a86e60af6ffc1a.jpg** | Брюки прямого силуэта должны быть изготовлены из полушерстяной ткани черного цвета. Брюки с застежкой гульфика на 3-4 пуговицы и петли. Притачной пояс с 5-тью шлевками застегивается на крючок и пуговицу. Пояс регулируется патой по боковым швам, застегивающейся на пуговицу из аминопласта с 4-мя отверстиями.Брюки с боковыми карманами, в шве притачивания левой половинки пояса и заутюженными стрелками.Задние половинки с одной вытачкой по талии. На правой задней половинке прорезной карман «в рамку» с двумя обтачками. Карман застегивается на пуговицу и плоскую выметанную петлю.Основная ткань: камвольная полушерстяная костюмная, саржевое переплетение,отделка – АСУ МО, шерсть- не менее 35%, полиэфир- не более 65%,плотность не менее 290г/м2 Цвет PANTONE 19-4007 ТРХПодкладка: полиэстер 100%.Упаковка – мешок п/э. |
| 14 | Юбка п/ш ОКПД 2 14.13.34.120 |  | Юбка двухшовная, с притачным поясом, на подкладке. Юбка с застежкой на тесьму-молнию в среднем шве спинки, на поясе - на обметную петлю и пуговицу. Переднее полотнище юбки с двумя вытачками. Заднее полотнище с четырьмя вытачками и со швом посередине, внизу шов заканчивается встречной или односторонней складкой. Длина юбки устанавливается до колена со шлицей 15 сантиметров.Материал верха полушерстяная костюмная чёрного цвета для изделий второго сорта.Состав материала верха: Шерсть 58-73%, ПЭ 27-42%, Поверхностная плотность – 280-290 г/м2, цвет – черный, Застежка-молния - пришивная, рулонная: тип 10, пластмассовая спиральная с неразъемным нижним ограничителем, чёрного цвета, с шириной замкнутых звеньев 4-5 мм,Длина молнии 18-22 см, подкладка (ткань) - Ткань подкладочная вискозная гладкокрашенная,состав вискоза 100%, цвет подкладки – черный. |
| 15 | Блузка (рубашка) белая с длинным рукавом или кремовая ж ОКПД 2 14.14.23.120 | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\rubashka_bel_dl_rukav.jpg** | Рубашка должна быть кремового цвета. Состав ткани изделия должен быть не менее 65% полиэфира и не более 35% вискозы. Рубашка должна состоять из полочек спинки воротника и рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы не менее 5 шт., с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка должна быть с притачной кокеткой. Рубашка с поясом в области боковых швов должна быть стянута эластичными лентами из силикона, каучука или из синтетических материалов. Воротник должен быть отложной. Рукава должны быть втачные длинные. Нитки должны быть использованы в цвет основной ткани. В области плечевых швов должны быть по две шлевки и/или две петли для крепления погон. Пуговицы должны быть некрашеные/ крашеные лаковые либо полуматовые, галалитовые в цвет ткани рубашки – белые. Для застежки карманов и манжет пуговицы должны быть диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 миллиметров с двумя или четырьмя отверстиями. Упаковка – мешок п/э. |
| 16 | Воротник форменный (юноши) синяя полоса ОКПД2: 14.19.23.210 |  | Воротник форменный должен быть изготовлен из хлопчатобумажный ткани синего цвета с тремя белыми полосками, расположенными по отлету и боковым сторонам. Подкладка должна быть синего цвета.На концах воротника должно быть по одной плоской петле, посередине выреза горловины должна быть пуговица для пристегивания воротника к фланелевке и к куртке рабочей флотской.Ткань: бязь хлопчатобумажная плотность не менее 150 г/м2. Цвет PANTONE 19-3921 ТРХ Упаковка – мешок п/э. |
| 17 | Галстук с закрепкой (юноши) черный ОКПД2: 14.19.23.130 | https://voengard.ru/assets/images/products/2648/zakolka-dlya-galstuka-ryadovogo-sostava,-kadetskaya.-czena-45-r..jpgгалстук регат форменный черного цвета фото | Галстук должен быть изготовлен из ткани камвольной полушерстяной галстучной арт.2362 черного цвета ТУ 858-5673-2004 или эквивалента. Галстук должен состоять из основной детали, узла и шейки. Широкий конец основной детали заканчивается углом, боковые стороны наклонные. Шейка галстука должна состоять из основной ткани, тесьмы эластичной и металлической фурнитуры для крепления галстука.Упаковка – мешок п/э.Изделие должно быть изготовлено и упаковано в соответствии с требованиями: ТУ 858-6117-2010. |
| 18 | Галстук-бант черный жОКПД 2 14.19.23.130 |  | Галстук-бант черного цвета состоит из банта в виде наложенных друг на друга полосок, расходящихся вниз под углом 45 градусов, и застежки для пристегивания галстука-банта под воротником блузки.Материал - камвольная полушерстяная галстучная ткань.Состав материала: шерсть 33-40%, ПЭ – 60-65 %, поверхностная плотность 200-220 г/м2 |
| 19 | Кашне (юноши) цвет черныйОКПД-2 14.19.19.111 | **Кашне черное фото** | Кашне должно быть черного цвета изготовлено из трикотажного полотна состав: 30% шерсть, 70% ПАН. Длина шарфа (без учета длины бахромы) не менее 117,0 см и не более 120 см, ширина кашне не менее 20 см, с бахромой по коротким сторонам . Цвет ниток должен соответствовать цвету кашне. Строчки должны быть ровные, без пропусков и петлистости, с равномерным натяжением нити. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 5274 – 2014. Упаковка – мешок п/э. |
| 20 | Кашне (девушки) цвет черный жОКПД-2 14.19.19.111 | **Кашне черное фото** | Кашне должно быть черного цвета изготовлено из трикотажного полотна состав: 30% шерсть, 70% ПАН. Длина шарфа (без учета длины бахромы) не менее 117,0 см и не более 120 см, ширина кашне не менее 20 см, с бахромой по коротким сторонам . Цвет ниток должен соответствовать цвету кашне. Строчки должны быть ровные, без пропусков и петлистости, с равномерным натяжением нити. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 5274 – 2014. Упаковка – мешок п/э. |
| 21 | Перчатки шерстяные (юноши) черные ОКПД2: 14.12.30.150 | http://www.военсбыт.рф/images/photos/medium/shop2606.jpg | Трикотажные, пятипалые, черного цвета. Состав: шерсть не менее 65%, ПАН не более 35%. Должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 5007-87 «Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия». Перчатки зимние, полушерстяные черного цвета. Должны быть изготовлены из полушерстяной крученой пряжи черного цвета двойной вязки.Размеры по заявке заказчикаУпаковка – мешок п/э. |
| 22 | Перчатки шерстяные (девушки) черные ОКПД2: 14.12.30.150 | http://www.военсбыт.рф/images/photos/medium/shop2606.jpg | Трикотажные, пятипалые, черного цвета. Состав: шерсть не менее 65%, ПАН не более 35%. Должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 5007-87 «Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия». Перчатки зимние, полушерстяные черного цвета. Должны быть изготовлены из полушерстяной крученой пряжи черного цвета двойной вязки.Размеры по заявке заказчикаУпаковка – мешок п/э. |
| 23 | Ремень поясной размер 150 см мОКПД 2 14.19.31.130 | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\30768.750.png** | Ремень форменный должен быть изготовлен из натуральной кожи**,** черного цвета, в комплекте с латунной пряжкой. Ширина ремня не более 45 мм, толщина ремня от 2 мм до 3 мм. Для соединения ремня с пряжкой должна служить скоба, закрепленная наглухо на пряжке. Пряжка латунная прямоугольная с изображением якоря, размер пряжки должен быть 70 x53 мм, должна быть изготовлена методом глубокой штамповки с четким рельефным изображением якоря на внешней стороне пряжки. Размеры/рост 1, 2, 3, 4.  Длина ремня: от 1100мм до 1400 мм. Размеры по заявке заказчикаУпаковка – картонная коробка. |

1.
2. **Требования к качеству и безопасности товара**

Поставляемое форменное обмундирование (далее Товар) должно быть новым, ранее не использованным, безопасным для жизни и здоровья человека, окружающей среды, и не имеющим каких-либо физических повреждений, следов химического, атмосферного воздействия и других дефектов.

Ткани и материалы, используемые для изготовления комплекта обмундирования, должны быть прочными, отвечать требованиям безопасности, ткани должны быть прочно окрашенными. У изделий (применяемых тканей) должна быть устойчивость окраски к стирке, поту, к сухому трению.

 Поставляемый Товар, должен соответствовать требованиям нормативно – технической документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ), санитарно-эпидемиологическим нормам и особым условиям, установленным в настоящем техническом задании на каждый вид Товара; требованиям Заказчика по качеству, внешнему виду, цвету, комплектности, размерам и ростам, а так же должен быть изготовлен не ранее 2022 года. В Товаре не допускаются производственные дефекты и пороки материалов, превышающие допустимые нормы для 1 сорта.

Размеры обмундирования должны соответствовать основным размерным признакам типовых фигур мужчин, определяемым в соответствии ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды».

По требованиям безопасности Товар должен соответствовать СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей человека», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.04.2003 года.

Товар должен соответствовать требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с "ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности").

Применяемые в техническом задании сокращения:

PANTONE -международная система сертификации цветов

• ВО – отделка с водоотталкивающими свойствами

• АСУ МО - антистатическая умягчающая молестойкая отделка

• МАПС - малосмываемый аппрет на основе термопластичных смол,

• МВО (масловодоотталкивающая отделка)

Гарантийный срок: не менее (двенадцати месяцев), или не менее чем срок действия гарантии изготовителя данного товара. В пределах гарантийного срока поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком об обнаружении дефектов (недостатков) за свой счет устраняет обнаруженные неисправности либо осуществляет замену товара при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации. При этом все расходы по замене товара, в том числе расходы по доставке, погрузке, разгрузке несет Поставщик.

Изделия должны поставляться в упакованном виде, с маркировкой (товарными ярлыками) в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Упаковка товара осуществляется за счет средств Поставщика и должна обеспечивать его целостность и сохранность при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки входит в цену товара. Упаковка возврату не подлежит.

Поставляемый товар должен упаковываться в пакет и коробки для хранения изделия.