«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Санаторий «Тарханы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Михотин

**Техническое задание**

**на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ**

**по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций для нужд**

**Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Тарханы»**

**1. Сведения о Заказчике**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Тарханы»  |
| Сокращенное наименование | ООО «Санаторий «Тарханы» |
| Юридический /Фактический адрес | 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Карла Маркса, 14 |
| ИНН | 2632012646 |
| КПП  | 263201001 |
| ОГРН  | 1022601614111 |
| Контактное лицо (ФИО) | Шаринова Мария Анатольевна |
| Телефон/факс/e-mail | tarhani26@yandex.ru Тел. 8 (8793) 317-950 |
| Дата создания организации | 11.02.1974 |
| Наличие иностранного капитала | нет |
| Система налогообложения | ОСН |
| Информация о собственнике | Субъект РФ 100% |
| Филиалы, представительства, обособленные подразделения, дочерние и зависимые общества | нет |
| Среднесписочная численность работников | 132 |
| Наличие отдела внутреннего аудита | нет |

**2. Общие требования к оказанию услуг**

**2.1.** Требования к составу и объему работ:

|  |  |
| --- | --- |
| Изготовление и монтаж алюминиевых оконных блоков (витраж алюминиевый теплый) | Алюминиевый профиль; 2х камерный стеклопакет, ГОСТ 21519-2003. Витражи с заполнением стеклопакетом в одинарном переплете. Импосты витражей алюминиевые, окраска в заводских условиях в цвет по RAL 7008 (серое хаки). Приведенное сопротивление теплопередачи витражных конструкций не менее 0,58 м2∙ºC/Вт. Класс звукоизоляции не ниже Д. |

Состав работ:

* выезд замерщика, для уточнения размеров;
* изготовление окна в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием;
* доставка окон (блоков) до места установки;
* установка окон (блоков);
* уборка мусора в мешки;
* вывоз мусора.

2.2. Требования к качеству, техническим характеристикам и материалами, которые используется Подрядчиком:

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства.

Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть, предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Работа по замене оконных блоков и коробок на окна, изготовленные из материалов Подрядчика, должны выполняться в соответствии с действующими стандартами и санитарными нормами и правилами:

* ГОСТ 21519-2003- «Блоки оконные из алюминиевых сплавов»;
* ГОСТ 21519-2022- при установке оконных и балконных блоков
* ГОСТ 23166-2021- определяет используемые сплавы марок 6060 и 6063 для изготовления алюминиевых оконных систем .
* СНиП 23.03-2003- параметры шумопоглощения и звукоизоляции;
* ГОСТ 23166-2021- требования к транспортировке окон и дверей из алюминиевого профиля;
* СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»;
* СП 28.13330.2012 (ред. СНиП 2.03.11-85) Защита строительных конструкций от коррозии»;
* ГОСТ 24866-14 Стеклопакеты клееные строительного назначения;
* СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
* СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;
* НиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»;
* СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»,

Строительные отходы утилизируются в установленном порядке Подрядчиком.

Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:

* ответственность за безопасное выполнение работ несет Подрядчик;
* Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте;
* весь персонал Подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке;
* необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда);
* необходимо наличие инструкций по технике безопасности на рабочих местах;
* необходимо наличие журнала инструктажа по технике безопасности на рабочее месте;
* необходимо наличие аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве.

 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.

Требование к изделию:

Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

Оконные блоки должны соответствовать требованиям:

* ГОСТ 23166-2021 «Блоки оконные общие технические условия»;
* ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых профилей».

**2.3. Место оказания услуг:**

Услуги должны быть оказаны по месту нахождения Заказчика: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Карла Маркса, 14

**4. Требования к срокам выполнения работ:**

Дата начала работ:

Дата завершения работ:

Гарантийный срок составляет 1 (один) год.

Заместитель директора Поливанов П.В.

Главный бухгалтер Щербина Е.Г.