**Техническое задание**

1. **Требования к количеству товара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предмета форменной одежды | Ед. изм. | Размер | Рост, см | Количество | Общее количество |
| **1** | **2** | **3** | **5** |  | **6** | **7** |
| 1  2 | **Шапка ВМФ иск. мех, верх сукно**  **Фуражка ВМФ черная** | шт. | 53 |  | 1 | 17 |
| 54 |  | 3 |
| 55 |  | 2 |
| 56 |  | 2 |
| 57 |  | 2 |
| 58 |  | 2 |
| 59 |  | 1 |
| 60 |  | 2 |
| 61 |  | 2 |
| 3 | **Пилотка ВМФ черная с белым кантом** | шт | 53 |  | 4 | 77 |
| 54 |  | 8 |
| 55 |  | 11 |
| 56 |  | 11 |
| 57 |  | 16 |
| 58 |  | 10 |
| 59 |  | 5 |
| 60 |  | 6 |
| 61 |  | 6 |
| 3  4 | **Пилотка ВМФ черная с белым кантом** | шт. | 52 |  | 4 | 20 |
| 54 |  | 4 |
| 55 |  | 4 |
| 56 |  | 5 |
| 57 |  | 3 |
| 5 | **Шапка ВМФ иск. мех, верх сукно** | Шт. | 52 |  | 2 | 5 |
| 54 |  | 2 |
| 55 |  | 1 |
| 6  7  8  9  10  11 | **Куртка-аляска черная**  **Куртка полушерстяная кадетская**  **Свитер СИНИЙ (воротник под горло)**  **Брюки п/ш Тельняшка зимняя (двойной вязки х/б 100% темно-синяя полоса)**  **Роба ВМФ, морская х/б цвет синий** | шт. | 42 | 172 | 1 | 17 |
| 44 | 175 | 1 |
| 46 | 180, 163,  176 | 3 |
| 48 | 160, 170, 178, 182, 186 | 5 |
| 50 | 184 | 1 |
| 52 | 180 | 1 |
| 54 | 182,173 | 2 |
| 56 | 187 | 1 |
| 58 | 190 | 1 |
| 60 | 188 | 1 |
| 7  12 | **Рубашка (длинный рукав ВМФ с накл. карманами) белая** | Шт. | 42 | 170(3),173(3),175(3) | 9 | 94 |
| 44 | 170 (3), 172 (3) | 6 |
| 46 | 168(3),172(3),180(3),174(3),163(3),  176(3) | 18 |
| 48 | 160(3),167(3), 170(3), 176(3), 178(3), 180(3),182(3), 184(3), 186 (3) | 27 |
| 50 | 180 (3),184(3) | 6 |
| 52 | 175(3), 180(3), 184(3) | 9 |
| 54 | 182(3),173(3) | 6 |
| 56 | 173(3),188(3) | 6 |
| 58 | 188(3),190(3) | 6 |
| 60 | 188(3) | 3 |
| 13 | **Рубашка (короткий рукав ВМФ для кадетов) белая** | Шт. | 42 | 170(4),172(4),173(4),175(5) | 17 | 154 |
| 44 | 170 (4), 172 (5) | 9 |
| 46 | 168(4),172(4),180(5),174(4),163(4),  176(4) | 25 |
| 48 | 160(4),167(4), 170(4), 176(4), 178(5), 180(4),182(4), 184(4), 186 (4) | 37 |
| 50 | 180 (4),184(5) | 9 |
| 52 | 175(5), 180(4), 181(4), 184(4), 192(4) | 21 |
| 54 | 182(4),173(5) | 9 |
| 56 | 173(4),188(4),187(5) | 13 |
| 58 | 188(5),190(4) | 9 |
| 60 | 188(5) | 5 |
| 14 | **Тельняшка летняя (майка х/б 100% темно-синяя полоса) ГОСТ** | Шт. | 42 | 170(6), 173(6) | 12 | 154 |
| 44 | 172 (6) | 6 |
| 46 | 168(6),172(6),180(6),163(6),  176(6) | 30 |
| 48 | 160(4),167(4), 170(4), 178(4), 180(8),182(4), 184(4), 186 (6) | 38 |
| 50 | 180 (6),184(6) | 12 |
| 52 | 175(6), 180(8), 184(6), 192(6) | 26 |
| 54 | 182(6) | 6 |
| 56 | 173(6), 187(6) | 12 |
| 58 | 190(6) | 6 |
| 60 | 188(6) | 6 |
| 15  16  17  18 | **Куртка-аляска черная**  **Свитер СИНИЙ с накладными карманами**  **Брюки п/ш Юбка п/ш** | шт. | 44 | 158 | 1 | 5 |
| 46 | 163 | 1 |
| 48 | 183 | 1 |
| 52 | 170 | 1 |
| 56 | 165 | 1 |
| 19 | **Жакет женский синий п/ш** | Шт. | 44 | 158(2)170 (2) | 4 | 20 |
| 46 | 163(2), 172 (2) | 4 |
| 48 | 183 (2) 175(2) | 4 |
| 52 | 165(2),170(2) | 4 |
| 56 | 165 (2) 180 (2) | 4 |
| 20 | **Блузка (рубашка) белая с длинным рукавом** | Шт. | 44 | 158(3)172 (2) | 5 | 25 |
| 46 | 163(3), 172 (3) | 6 |
| 48 | 183 (3) | 3 |
| 52 | 165(3),170(2) | 5 |
| 56 | 165 (3) 180 (3) | 6 |
| 21 | **Блузка (рубашка) белая с коротким рукавом** | Шт. | 42 | 158 (2), 163 (2), 170 (2) | 6 | 40 |
| 44 | 158(2), 163(2) 170 (2) | 6 |
| 46 | 163(2), 172 (2), 180 (2), 170 (2) | 8 |
| 48 | 183 (2) 175(2), 180(2),165 (2) | 8 |
| 52 | 165(2),170(2), 180(2) | 6 |
| 56 | 165 (2) 180 (2), 170(2) | 6 |
| 22 | **Воротник форменный (юноши) синяя полоса** | шт. |  |  |  | 94 |
| 23 | **Галстук с закрепкой (юноши) черный** | шт. |  |  |  | 17 |
| 24 | **Галстук-бант черный** | шт. |  |  |  | 5 |
| 25 | **Кашне (юноши) цвет черный** | шт. |  |  |  | 17 |
| 26 | **Кашне (девушки) цвет черный** | шт. |  |  |  | 5 |
| 27 | **Перчатки шерстяные (юноши) черные** | пар |  |  |  | 17 |
| 28 | **Перчатки шерстяные (девушки) черные** | пар |  |  |  | 5 |
| 29 | **Ремень поясной размер 150 см** | шт. |  |  |  | 17 |
| 30  31 | **Ботинки или полуботинки хромовые (юноши) Полусапоги (сапоги) зимние с верхом из натуральной кожи (юноши)** | пар | 39 |  | 5 | 77 |
| пар | 40 |  | 9 |
| пар | 41 |  | 9 |
| пар | 42 |  | 9 |
| пар | 43 |  | 15 |
| пар | 44 |  | 15 |
| пар | 45 |  | 7 |
| пар | 46 |  | 8 |
| 32  33 | **Туфли хромовые Сапоги зимние с верхом из натуральной кожи (девушки)** | пар | 38 |  | 3 | 20 |
| пар | 39 |  | 6 |
| пар | 40 |  | 4 |
| пар | 41 |  | 4 |
| пар | 42 |  | 3 |

1. **Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара (по прейскуранту)/  Информация по нац. режиму по ППРФ №1875 | Фото, эскиз | Описание, технические характеристики |
| 1 | Шапка ВМФ иск.мех, верх сукно м  ОКПД2 14.19.40.000  **ЗАПРЕТ** | https://ru.all.biz/img/ru/catalog/2977537.jpg | Тип основного материала - мех  Половой признак – мужская  Наличие наушников: да  Наличие козырька: да  Дополнительные характеристики:  Изготовлена в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Шапка-ушанка меховая черного цвета состоит из колпака, козырька и назатыльника с наушниками.  Козырек и назатыльник с наушниками изготовлен из овчины облагороженной черного цвета. Верх колпака, подкладка козырька и назатыльника с наушниками из сукна шапочного черного цвета. Колпак состоит из 4-х частей. К концам наушников пришита тесьма для завязывания. Внутри шапки-ушанки меховой - подкладка черного цвета выстегана на утеплителе.  Сукно шапочное плотность 460 г/м кв с ВО отделкой состав: шерсть 77%, ПА 23%.  Подкладка: вискоза – 100%.  Мех: овчина облагороженная  Поставщик гарантирует предоставить образец для согласования.  Упаковка – коробка картонная. |
| 2 | Фуражка ВМФ черная м  ОКПД2: 14.19.42.141  **ЗАПРЕТ** |  | Должна быть изготовлена в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Фуражка должна быть изготовлена из ткани камвольной полушерстяной черного цвета с двумя кантами черного цвета, одним – втачным в шов соединения донышка со стенками, вторым – в шов соединения стенок с околышем.  Фуражка должна состоять из донышка, тульи, козырька, околыша, ремешка и ленты черного цвета для фуражек черного цвета. Лента надевается на околыш.  Над козырьком по околышу должен пристегиваться ремешок черного цвета на две форменные пуговицы. Ремешок регулируется с помощью шлевок.  Форменные пуговицы должны быть золотистого цвета диаметром 14 миллиметров с изображением якоря на гладком фоне с кантом по краю.  Фуражка с металлическим каркасом, вставленным в донышко; на подкладке должна быть настрочена накладка в форме ромба.  Донышко, тулья и околыш должны быть изготовлены из ткани полушерстяной.  Козырек лаковый сборный черного цвета. Внутри фуражки подкладка черного цвета. Налобник и накладка из искусственной кожи.  Цвет PANTONE 19-4007 ТРХ  плотность не менее 340 г/м2  Размеры по заявке заказчика  Предоставить образец для согласования.  Упаковка – мешок п/э. |
| 3 | Пилотка ВМФ черная с белым кантом м  ОКПД2 14.19.42.149  **ЗАПРЕТ** |  | Цвет – черный.  Состоит из донышка, стенок и бортиков.  По боковым сторонам пилотки шерстяной в верхней части стенок - вентиляционные отверстия.  По краю донышка и верхнему краю бортиков пилотки шерстяной черного цвета приложены канты белого цвета.  Внутри пилотки шерстяной - подкладка черного цвета и налобник из кожи.  Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается эмблема для головного убора.  Материал донышка, стенок и бортиков - ткань камвольная полушерстяная.  Поверхностная плотность 285-290 г/м2  Состав: шерсть 58-70%, полиэфир 30-42% |
| 4 | Шапка ВМФ иск.мех, верх сукно ж  ОКПД2 14.19.40.000,  **ЗАПРЕТ** | https://ru.all.biz/img/ru/catalog/2977537.jpg | Тип основного материала - мех  Половой признак – женская  Наличие наушников: да  Наличие козырька: да  Дополнительные характеристики:  Изготовлена в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Шапка-ушанка меховая черного цвета состоит из колпака, козырька и назатыльника с наушниками.  Козырек и назатыльник с наушниками изготовлен из овчины облагороженной черного цвета. Верх колпака, подкладка козырька и назатыльника с наушниками из сукна шапочного черного цвета. Колпак состоит из 4-х частей. К концам наушников пришита тесьма для завязывания. Внутри шапки-ушанки меховой - подкладка черного цвета выстегана на утеплителе.  Сукно шапочное плотность 460 г/м кв с ВО отделкой состав: шерсть 77%, ПА 23%.  Подкладка: вискоза – 100%.  Мех: овчина облагороженная  Поставщик гарантирует предоставить образец для согласования.  Упаковка – коробка картонная. |
| 5 | Пилотка ВМФ черная с белым кантом ж  ОКПД 2 14.19.42.150  **ЗАПРЕТ** |  | Цвет – черный.  Состоит из донышка, стенок и бортиков.  По боковым сторонам пилотки шерстяной в верхней части стенок - вентиляционные отверстия.  По краю донышка и верхнему краю бортиков пилотки шерстяной черного цвета приложены канты белого цвета.  Внутри пилотки шерстяной - подкладка черного цвета и налобник из кожи.  Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается эмблема для головного убора.  Материал донышка, стенок и бортиков - ткань камвольная полушерстяная.  Поверхностная плотность 285-290 г/м2  Состав: шерсть 58-70%, полиэфир 30-42% |
| 6 | Куртка-аляска черная м  ОКПД2 14.12.30.121  **ЗАПРЕТ** | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\528362.jpg** | Должна быть прямого силуэта с водоотталкивающим верхом черного цвета с капроновым покрытием на утепленном отстегивающемся подкладе, с центральной бортовой застежкой на тесьму – «молния» и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на 4 кнопки. Двухзамковая молния должна позволять ее расстегивать и застегивать в двух направлениях.  Куртка должна состоять из полочек, спинки, воротника и рукавов.  Рукав с отрезной манжетой, в боковой шов которой втачана пата. На нижнюю пату и верхнюю манжету должна быть настрочена тесьма-«липучка», при помощи которой регулируется ширина манжеты.  Полочки, спинка и рукава – с утеплителем, на подкладке левой полочки – внутренний карман, который должен застегиваться на петлю и пуговицу.  В верхней части правой полочки, со стороны нижнего трикотажного воротника, расположена планка под молнию, служащая для предотвращения соприкасания шеи и подбородка с молнией.  Утеплитель должен быть простеган.  **Ткань куртки** – 100% полиэфир.  Ткань подкладки должна соответствовать требованиям ГОСТ 20272-2014.  **Утеплитель -** синтепон плотностью  **-**  не менее 360 гр/м².  Утеплитель куртки должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 57632-2017.  Куртка должна иметь съемный капюшон и съемный воротник из искусственного меха.  Верх и подкладка капюшона с отрезной центральной частью. По шву притачивания центральной части верха капюшона проложены две отделочные строчки: первая на расстоянии 0,1-1,5 см от шва стачивания, вторая - 0,7 -0,8 см от первой строчки. По шву обтачивания капюшона подкладкой проложена отделочная строчка шириной 0,1 -0,2 см. Пристегивание капюшона к куртке должно осуществляться при помощи пяти кнопок, расположенных на горловине капюшона и на планке, втачанной в горловину куртки со стороны верхнего воротника.  Длина куртки должна соответствовать размерному ряду и росту. Измерения курток зимних должно соответствовать размерным признакам типовой фигуры мужчины первой плотной группы по ГОСТ 31399-2009.  Спинка должна быть с кокеткой и вертикальными рельефами.  В области талии на куртку должна быть настрочена кулиса, в которую через две петли в подборте вставлен эластичный шнур, который затягивается при помощи 2-х фиксаторов нажимного типа.  По всему нижнему краю куртки должна быть настрочена кулиса шириной 2,5см. Кулиса затягивается с помощью эластичного шнура, который регулируется с помощью 2-х фиксаторов нажимного типа по бокам куртки.  Фурнитура куртки должна быть черного цвета.  Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани.  Нарукавный знак должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Нарукавный знак должен быть изготовлен из ПВХ штамп на суконной основе черного цвета. Размер нарукавного знака 7,5смх8,5см  Упаковка – мешок п/э. |
| 7 | Куртка полушерстяная кадетская м  ОКПД2: 14.12.30.121  **ЗАПРЕТ** | **[Куртка п/ш офицерского состава ВМФ](https://barrakuda.biz/images/stories/virtuemart/product/101_2__kurtka_psh_oficerskogo_sostava_vmf_copy.jpg)** | Должна быть изготовлена в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Куртка однобортная из полушерстяной ткани черного цвета, свободной формы, застегивающаяся на «молнию». Состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и пояса. Воротник должен быть отложной. Полочки с кокетками, боковыми долевыми прорезными карманами, застегивающимися на молнию, вверху с двумя накладными карманами с клапанами, клапан должен пристегиваться к карману на петлю и малую форменную пуговицу. Верхние края карманов должны быть отстрочены строчкой шириной 2,0-2,5 см. Рукава длинные одношовные, с притачными манжетами внизу с разрезом над концами манжет. Манжеты застегиваются на две малые форменные пуговицы. Форменные пуговицы – металлические золотистого цвета с изображением большой эмблемы Росрыболовства или с морской символикой, размер пуговиц 14 мм. Спинка с кокеткой. Полочки и спинка на подкладке черного цвета. В области боковых швов пояс должен быть стянут эластичными лентами. В области плечевых швов должны быть шлевки и петли для крепления погон.  Основная ткань:  камвольная полушерстяная костюмная, саржевое переплетение, отделка – АСУ МО, шерсть- не менее 50%, полиэфир- не более 50%, плотность не менее 329 г/м2  Цвет PANTONE 19-4007 ТРХ  Подкладка: полиэстер 100%.  Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани куртки.  Размеры по заявке заказчика.  Упаковка – мешок п/э.  С курткой носятся наплечные знаки установленного образца (погоны съёмные на черной основе с галуном из пленки ПВХ желтого цвета).  Погоны съемные с трапециевидным верхнем краем, полем из галуна специального переплетения черного цвета. Изготавливаются по ТУ 858-5964-2007 или эквивалент, для верха погон применяется лента для погон 50-П-ПА (без продольных кантов) черного цвета ТУ 858-5944-2006 или эквивалент. Знаки различия по должностным категориям наносятся на погоны, которые выполнены из поливинилхлоридной пленки (ТУ 17-1129-74 или эквивалент, толщиной 0,25-0,35 мм желтого цвета) методом тиснения. Нанесенные знаки различия должны быть прочными, аккуратными, без вздутий и иметь мелкую рифлёную поверхность. Поверхность нанесения знаков различия ламинируются полиграфической фольгой (цвет-«насыщенное золото») ТУ 29-02-567-86 или эквивалент. Изображение элементов знаков различия располагаются строго симметрично ко всем сторонам погон без перекосов и искривлений. Готовые погоны должны быть очищены от производственных загрязнений. |
| 8 | Свитер СИНИЙ (воротник под горло) м  ОКПД 2 14.39.10.190  **ЗАПРЕТ** |  | Свитер полушерсятной темно-синего цвета состоит из переда, спинки, рукавов.  Свитер с длинными втачными рукавами, с дугообразным вырезом горловины. На левой стороне переда - карман с фигурным клапаном, пристегивающимся текстильной застежкой. Манжеты рукавов, воротник и низ свитера связаны в виде широкой резинки. В области плечевого шва втачаны погоны типа "муфта", застегивающиеся на текстильную застежку (липучку).  Свитер с накладками в области плеч, усилительными накладками в области локтей, кармана, клапана, погон и муфт свитера.  Для изготовления спинки, переда, рукавов свитера должно быть применено комбинированное переплетение на базе сочетания ластика и кулирной глади через ряд вязания, темно-синего цвета.  Для изготовления манжет, пояса, окантовки горловины должно быть применено ластичное переплетение 1+1 темно-синего цвета.  Для плечевых накладок, усиленных накладок в области локтя, кармана, клапана, погон и муфт свитера должна применяться ткань полиэфирная с полиуретановым покрытием темно-синего цвета или эквивалент.  Для застегивания кармана и пристегивания погон свитера должна применяться застежка текстильная шириной не менее 20 мм и не более 25мм или эквивалент.  Для пошива свитера используются нитки швейные хлопчатобумажные армированные или лавсановые армированные или эквивалент.  Цвет -темно-синий, содержание материала: шерсть 30-50%, ПА 50-70%, плотность 276-485 г/м2 |
| 9 | Брюки п/ш м    ОКПД 2 14.12.12.110  **ЗАПРЕТ** | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\c71d9ca8b1328dfc85a86e60af6ffc1a.jpg** | Брюки прямого силуэта должны быть изготовлены из полушерстяной ткани черного цвета. Брюки с застежкой гульфика на 3-4 пуговицы и петли. Притачной пояс с 5-тью шлевками застегивается на крючок и пуговицу. Пояс регулируется патой по боковым швам, застегивающейся на пуговицу из аминопласта с 4-мя отверстиями.  Брюки с боковыми карманами, в шве притачивания левой половинки пояса и заутюженными стрелками.  Задние половинки с одной вытачкой по талии. На правой задней половинке прорезной карман «в рамку» с двумя обтачками. Карман застегивается на пуговицу и плоскую выметанную петлю.  Основная ткань: камвольная полушерстяная костюмная, саржевое переплетение,  отделка – АСУ МО, шерсть- не менее 35%, полиэфир- не более 65%,  плотность не менее 290г/м2  Цвет PANTONE 19-4007 ТРХ  Подкладка: полиэстер 100%.  Упаковка – мешок п/э. |
| 10 | Рубашка (длинный рукав ВМФ с накл.карманами) белая  ОКПД 2 14.14.21.000  **ЗАПРЕТ** | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\rubashka_bel_dl_rukav.jpg** | Рубашка должна быть кремового цвета. Состав ткани изделия должен быть не менее 65% полиэфира и не более 35% вискозы. Рубашка должна состоять из полочек спинки воротника и рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы не менее 5 шт., с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка должна быть с притачной кокеткой. Рубашка с поясом в области боковых швов должна быть стянута эластичными лентами из силикона, каучука или из синтетических материалов. Воротник должен быть отложной. Рукава должны быть втачные длинные. Нитки должны быть использованы в цвет основной ткани. В области плечевых швов должны быть по две шлевки и/или две петли для крепления погон. Пуговицы должны быть некрашеные/ крашеные лаковые либо полуматовые, галалитовые в цвет ткани рубашки – белые. Для застежки карманов и манжет пуговицы должны быть диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 миллиметров с двумя или четырьмя отверстиями.  Упаковка – мешок п/э. |
| 11 | Рубашка (короткий рукав ВМФ для кадетов) белая  ОКПД 2 14.14.21.000  **ЗАПРЕТ** | **Изображение выглядит как одежда, человек, мужчина, рубашкаАвтоматически созданное описание** | Рубашка должна быть кремового цвета. Состав ткани изделия должен быть не менее 65% полиэфира и не более 35% вискозы. Рубашка должна состоять из полочек спинки воротника и рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы не менее 5 шт., с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка должна быть с притачной кокеткой. Рубашка с поясом в области боковых швов должна быть стянута эластичными лентами из силикона, каучука или из синтетических материалов. Воротник должен быть отложной. Рукава должны быть втачные короткие. Нитки должны быть использованы в цвет основной ткани. В области плечевых швов должны быть по две шлевки и/или две петли для крепления погон. Пуговицы должны быть некрашеные/ крашеные лаковые либо полуматовые, галалитовые в цвет ткани рубашки – белые. Для застежки карманов и манжет пуговицы должны быть диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 миллиметров с двумя или четырьмя отверстиями.  Упаковка – мешок п/э. |
| 12 | Тельняшка зимняя (двойной вязки х/б 100% темно-синяя полоса) м  ОКПД2: 14.14.30.120  **ЗАПРЕТ** |  | Зимняя тельняшка с длинным рукавом с начесом.  Тельняшка должна быть выполнена из полотна на базе кулирной глади, футерованным переплетением и начесом, из пряжи двух цветов с чередующимися белой и темно-синей полосой одинаковой высоты от 9 до 12 мм каждая.  Вырез горловины спереди и сзади – одинаковый, глубина выреза от 4,0 до 6,0 см. Низ и вырез горловины, низ рукава обработаны швом в подгибку. При стачивании плечевых срезов должна быть проложена продольная тесьма из собственной ткани.  Допускается изготавливать с одним, двумя боковыми швами и без швов. На рукавах возможен клин.  Трикотажное полотно:  кулирная гладь с начесом, хлопок - 100%,  плотность вязки не менее 260 г/м2.  Устойчивость окраски пряжи - не ниже прочной группы.  Размеры по заявке заказчика  Упаковка – мешок п/э. |
| 13 | Тельняшка летняя (майка х/б 100% темно-синяя полоса) м  ОКПД2: 14.14.30.120  **ЗАПРЕТ** |  | Тельняшка должна быть из 100% хлопчатобумажного полотна с длинными рукавами с чередующимися поперечными полосами белого и темно-синего цветов шириной не менее 7 и не более 12 мм с круглыми одинаковыми высокими вырезами спереди и сзади, глубиной не более 9 мм. Белая пряжа должна быть отбеленной, суровой. Низ изделия рукавов и горловина должны быть обработаны закрытым или открытым швом вподгибку. Допускается использование одного или двух боковых шва, а также без сшивания, на нижних частях рукавов возможен клин. При стачивании плечевых срезов должна прокладываться хлопчатобумажная тесьма.  Плотность вязки должна быть не менее 180 г/м2.  Устойчивость окраски пряжи - не ниже прочной группы.  Размеры по заявке заказчика  Упаковка – мешок п/э. |
| 14 | Роба ВМФ, морская х/б цвет синий м  ОКПД2: 14.13.22.110  **ЗАПРЕТ** |  | Костюм флотский должен быть изготовлен в комплекте - куртка и брюки. Куртка и брюки должны быть изготовлены из саржи хлопкополиэфирной костюмной темно-синего цвета.  Куртка прямого силуэта с отложным воротником. Перед куртки с разрезом спереди, обработанным обтачкой, и застегивающимся на плоскую петлю и пуговицу. На обтачке разреза по концу разреза должны быть пришиты 2 пуговицы для пристегивания форменного воротника. На левой стороне переда - накладной карман и горизонтальной полоской белого цвета. С изнаночной стороны переда под карманом должен быть настрочен внутренний накладной карман, который застегивается на петлю и пуговицу.  По горловине спинки с изнаночной стороны должна быть настрочена обтачка и закреплена петля-вешалка. По центру обтачки горловины спинки выметана плоская петля для пристегивания форменного воротника.  Рукава втачные одношовные. По низу рукава пришита пуговица и обметаны две петли для регулировки. В области плечевых швов куртки настрочены погончики.  Брюки прямого покроя с карманами, расположенными в боковых застежках. Передние половинки брюк с цельнокроеным поясом, с откидывающейся верхней частью (лацбантом), застегивающимся по боковым швам на две пуговицы. Задние половинки брюк с притачным поясом, который должен застегиваться спереди на две пуговицы, с вытачками и тремя шлевками для ремня.  Основная ткань: хлопкополиэфирная гладкоокрашенная,  саржевое переплетение 2/1, Цвет PANTONE 19-3920 ТРХ,  отделка – МВО (масловодоотталкивающая отделка),  хлопок – не менее 60%, полиэфир – не более 40%,  плотность не менее 250 г/м2.  Размеры по заявке заказчика  Упаковка – мешок п/э. |
| 15 | Куртка-аляска черная ж  ОКПД2 14.12.30.121  **ЗАПРЕТ** | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\528362.jpg** | Должна быть прямого силуэта с водоотталкивающим верхом черного цвета с капроновым покрытием на утепленном отстегивающемся подкладе, с центральной бортовой застежкой на тесьму – «молния» и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на 4 кнопки. Двухзамковая молния должна позволять ее расстегивать и застегивать в двух направлениях.  Куртка должна состоять из полочек, спинки, воротника и рукавов.  Рукав с отрезной манжетой, в боковой шов которой втачана пата. На нижнюю пату и верхнюю манжету должна быть настрочена тесьма-«липучка», при помощи которой регулируется ширина манжеты.  Полочки, спинка и рукава – с утеплителем, на подкладке левой полочки – внутренний карман, который должен застегиваться на петлю и пуговицу.  В верхней части правой полочки, со стороны нижнего трикотажного воротника, расположена планка под молнию, служащая для предотвращения соприкасания шеи и подбородка с молнией.  Утеплитель должен быть простеган.  **Ткань куртки** – 100% полиэфир.  Ткань подкладки должна соответствовать требованиям ГОСТ 20272-2014.  **Утеплитель -** синтепон плотностью  **-**  не менее 360 гр/м².  Утеплитель куртки должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 57632-2017.  Куртка должна иметь съемный капюшон и съемный воротник из искусственного меха.  Верх и подкладка капюшона с отрезной центральной частью. По шву притачивания центральной части верха капюшона проложены две отделочные строчки: первая на расстоянии 0,1-1,5 см от шва стачивания, вторая - 0,7 -0,8 см от первой строчки. По шву обтачивания капюшона подкладкой проложена отделочная строчка шириной 0,1 -0,2 см. Пристегивание капюшона к куртке должно осуществляться при помощи пяти кнопок, расположенных на горловине капюшона и на планке, втачанной в горловину куртки со стороны верхнего воротника.  Длина куртки должна соответствовать размерному ряду и росту. Измерения курток зимних должно соответствовать размерным признакам типовой фигуры мужчины первой плотной группы по ГОСТ 31399-2009.  Спинка должна быть с кокеткой и вертикальными рельефами.  В области талии на куртку должна быть настрочена кулиса, в которую через две петли в подборте вставлен эластичный шнур, который затягивается при помощи 2-х фиксаторов нажимного типа.  По всему нижнему краю куртки должна быть настрочена кулиса шириной 2,5см. Кулиса затягивается с помощью эластичного шнура, который регулируется с помощью 2-х фиксаторов нажимного типа по бокам куртки.  Фурнитура куртки должна быть черного цвета.  Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани.  Нарукавный знак должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Приказа Росрыболовства от 30.03.2011 года № 303 «Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству». Нарукавный знак должен быть изготовлен из ПВХ штамп на суконной основе черного цвета. Размер нарукавного знака 7,5смх8,5см  Упаковка – мешок п/э. |
| 16 | Жакет женский синий п/ш  ОКПД 2 14.13.33.000  **ЗАПРЕТ** |  | Жакет с центральной бортовой застежкой, полуприлегающего силуэта, застегивается до перегиба лацкана на три форменные морские пуговицы диаметром 22 мм .  Спинка с фигурной кокеткой и рельефами из-под кокетки и до низа. Спинка со швом посередине  Полочки с наклонными кокетками и рельефами из-под кокеток и до низа с наклонными прорезными карманами с клапанами.  Рукава втачные, двухшовные, с передними и задними швами.  Воротник отложной пиджачного типа.  По кокеткам, рельефам, воротнику, клапанам. краю борта, низу средней части полочки проложена отделочная строчка 0,2-0,3 см.  Жакет на подкладке.  На подкладке правой полочки – внутренний прорезной карман с двумя обтачками и застежкой на петлю и пуговицу.  Подкладка спинки, полочек, верхней и нижней частей рукава, большой и малой подкладок кармана, подзора, вешалки - Саржа подкладочная, Вискоза -100 %, плотность подкладки – 110-130 г/м2. |
| 17 | Свитер СИНИЙ (воротник под горло) ж  ОКПД 2 14.39.10.190  **ЗАПРЕТ** |  | Свитер полушерсятной темно-синего цвета состоит из переда, спинки, рукавов.  Свитер с длинными втачными рукавами, с дугообразным вырезом горловины. На левой стороне переда - карман с фигурным клапаном, пристегивающимся текстильной застежкой. Манжеты рукавов, воротник и низ свитера связаны в виде широкой резинки. В области плечевого шва втачаны погоны типа "муфта", застегивающиеся на текстильную застежку (липучку).  Свитер с накладками в области плеч, усилительными накладками в области локтей, кармана, клапана, погон и муфт свитера.  Для изготовления спинки, переда, рукавов свитера должно быть применено комбинированное переплетение на базе сочетания ластика и кулирной глади через ряд вязания, темно-синего цвета.  Для изготовления манжет, пояса, окантовки горловины должно быть применено ластичное переплетение 1+1 темно-синего цвета.  Для плечевых накладок, усиленных накладок в области локтя, кармана, клапана, погон и муфт свитера должна применяться ткань полиэфирная с полиуретановым покрытием темно-синего цвета или эквивалент.  Для застегивания кармана и пристегивания погон свитера должна применяться застежка текстильная шириной не менее 20 мм и не более 25мм или эквивалент.  Для пошива свитера используются нитки швейные хлопчатобумажные армированные или лавсановые армированные или эквивалент.  Цвет -темно-синий, содержание материала: шерсть 30-50%, ПА 50-70%, плотность 276-485 г/м2 |
| 18 | Брюки п/ш ж  ОКПД 2 14.13.35.110  **ЗАПРЕТ** | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\c71d9ca8b1328dfc85a86e60af6ffc1a.jpg** | Брюки прямого силуэта должны быть изготовлены из полушерстяной ткани черного цвета. Брюки с застежкой гульфика на 3-4 пуговицы и петли. Притачной пояс с 5-тью шлевками застегивается на крючок и пуговицу. Пояс регулируется патой по боковым швам, застегивающейся на пуговицу из аминопласта с 4-мя отверстиями.  Брюки с боковыми карманами, в шве притачивания левой половинки пояса и заутюженными стрелками.  Задние половинки с одной вытачкой по талии. На правой задней половинке прорезной карман «в рамку» с двумя обтачками. Карман застегивается на пуговицу и плоскую выметанную петлю.  Основная ткань: камвольная полушерстяная костюмная, саржевое переплетение,  отделка – АСУ МО, шерсть- не менее 35%, полиэфир- не более 65%,  плотность не менее 290г/м2  Цвет PANTONE 19-4007 ТРХ  Подкладка: полиэстер 100%.  Упаковка – мешок п/э. |
| 19 | Юбка п/ш  ОКПД 2 14.13.34.120  **ЗАПРЕТ** |  | Юбка двухшовная, с притачным поясом, на подкладке. Юбка с застежкой на тесьму-молнию в среднем шве спинки, на поясе - на обметную петлю и пуговицу.  Переднее полотнище юбки с двумя вытачками.  Заднее полотнище с четырьмя вытачками и со швом посередине, внизу шов заканчивается встречной или односторонней складкой. Длина юбки устанавливается до колена со шлицей 15 сантиметров.  Материал верха полушерстяная костюмная чёрного цвета для изделий второго сорта.  Состав материала верха: Шерсть 58-73%, ПЭ 27-42%, Поверхностная плотность – 280-290 г/м2, цвет – черный, Застежка-молния - пришивная, рулонная: тип 10, пластмассовая спиральная с неразъемным нижним ограничителем, чёрного цвета, с шириной замкнутых звеньев 4-5 мм,  Длина молнии 18-22 см, подкладка (ткань) - Ткань подкладочная вискозная гладкокрашенная,  состав вискоза 100%, цвет подкладки – черный. |
| 20 | Блузка (рубашка) белая с длинным рукавом  ОКПД 2 14.14.23.120  **ЗАПРЕТ** | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\rubashka_bel_dl_rukav.jpg** | Рубашка должна быть кремового цвета. Состав ткани изделия должен быть не менее 65% полиэфира и не более 35% вискозы. Рубашка должна состоять из полочек спинки воротника и рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы не менее 5 шт., с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка должна быть с притачной кокеткой. Рубашка с поясом в области боковых швов должна быть стянута эластичными лентами из силикона, каучука или из синтетических материалов. Воротник должен быть отложной. Рукава должны быть втачные длинные. Нитки должны быть использованы в цвет основной ткани. В области плечевых швов должны быть по две шлевки и/или две петли для крепления погон. Пуговицы должны быть некрашеные/ крашеные лаковые либо полуматовые, галалитовые в цвет ткани рубашки – белые. Для застежки карманов и манжет пуговицы должны быть диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 миллиметров с двумя или четырьмя отверстиями.  Упаковка – мешок п/э. |
| 21 | Блузка (рубашка) белая с коротким рукавом  ОКПД 2 14.14.23.120  **ЗАПРЕТ** | **Изображение выглядит как одежда, человек, мужчина, рубашкаАвтоматически созданное описание** | Рубашка должна быть кремового цвета. Состав ткани изделия должен быть не менее 65% полиэфира и не более 35% вискозы. Рубашка должна состоять из полочек спинки воротника и рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы не менее 5 шт., с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка должна быть с притачной кокеткой. Рубашка с поясом в области боковых швов должна быть стянута эластичными лентами из силикона, каучука или из синтетических материалов. Воротник должен быть отложной. Рукава должны быть втачные короткие. Нитки должны быть использованы в цвет основной ткани. В области плечевых швов должны быть по две шлевки и/или две петли для крепления погон. Пуговицы должны быть некрашеные/ крашеные лаковые либо полуматовые, галалитовые в цвет ткани рубашки – белые. Для застежки карманов и манжет пуговицы должны быть диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 миллиметров с двумя или четырьмя отверстиями.  Упаковка – мешок п/э. |
| 22 | Воротник форменный (юноши) синяя полоса  ОКПД2: 14.19.23.210  **ЗАПРЕТ** |  | Воротник форменный должен быть изготовлен из хлопчатобумажный ткани синего цвета с тремя белыми полосками, расположенными по отлету и боковым сторонам. Подкладка должна быть синего цвета.  На концах воротника должно быть по одной плоской петле, посередине выреза горловины должна быть пуговица для пристегивания воротника к фланелевке и к куртке рабочей флотской.  Ткань: бязь хлопчатобумажная плотность не менее 150 г/м2. Цвет PANTONE 19-3921 ТРХ  Упаковка – мешок п/э. |
| 23 | Галстук с закрепкой (юноши) черный  ОКПД2: 14.19.23.130  **ЗАПРЕТ** | https://voengard.ru/assets/images/products/2648/zakolka-dlya-galstuka-ryadovogo-sostava,-kadetskaya.-czena-45-r..jpgгалстук регат форменный черного цвета фото | Галстук должен быть изготовлен из ткани камвольной полушерстяной галстучной арт.2362 черного цвета ТУ 858-5673-2004 или эквивалента. Галстук должен состоять из основной детали, узла и шейки. Широкий конец основной детали заканчивается углом, боковые стороны наклонные. Шейка галстука должна состоять из основной ткани, тесьмы эластичной и металлической фурнитуры для крепления галстука.  Упаковка – мешок п/э.  Изделие должно быть изготовлено и упаковано в соответствии с требованиями:  ТУ 858-6117-2010. |
| 24 | Галстук-бант черный ж  ОКПД 2 14.19.23.130  **ЗАПРЕТ** |  | Галстук-бант черного цвета состоит из банта в виде наложенных друг на друга полосок, расходящихся вниз под углом 45 градусов, и застежки для пристегивания галстука-банта под воротником блузки.  Материал - камвольная полушерстяная галстучная ткань.  Состав материала: шерсть 33-40%, ПЭ – 60-65 %, поверхностная плотность 200-220 г/м2 |
| 25 | Кашне (юноши) цвет черный  ОКПД-2 14.19.19.111  **ЗАПРЕТ** | **[Кашне черное фото](https://barrakuda.biz/images/stories/virtuemart/product/197_1_kashne_chernoe.jpg)** | Кашне должно быть черного цвета изготовлено из трикотажного полотна состав: 30% шерсть, 70% ПАН. Длина шарфа (без учета длины бахромы) не менее 117,0 см и не более 120 см, ширина кашне не менее 20 см, с бахромой по коротким сторонам . Цвет ниток должен соответствовать цвету кашне. Строчки должны быть ровные, без пропусков и петлистости, с равномерным натяжением нити. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.  Изделие должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 5274 – 2014.  Упаковка – мешок п/э. |
| 26 | Кашне (девушки) цвет черный ж  ОКПД-2 14.19.19.111  **ЗАПРЕТ** | **[Кашне черное фото](https://barrakuda.biz/images/stories/virtuemart/product/197_1_kashne_chernoe.jpg)** | Кашне должно быть черного цвета изготовлено из трикотажного полотна состав: 30% шерсть, 70% ПАН. Длина шарфа (без учета длины бахромы) не менее 117,0 см и не более 120 см, ширина кашне не менее 20 см, с бахромой по коротким сторонам . Цвет ниток должен соответствовать цвету кашне. Строчки должны быть ровные, без пропусков и петлистости, с равномерным натяжением нити. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.  Изделие должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 5274 – 2014.  Упаковка – мешок п/э. |
| 27 | Перчатки шерстяные (юноши) черные  ОКПД2: 14.12.30.150  **ЗАПРЕТ** | http://www.военсбыт.рф/images/photos/medium/shop2606.jpg | Трикотажные, пятипалые, черного цвета. Состав: шерсть не менее 65%, ПАН не более 35%. Должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 5007-87 «Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия». Перчатки зимние, полушерстяные черного цвета. Должны быть изготовлены из полушерстяной крученой пряжи черного цвета двойной вязки.  Размеры по заявке заказчика  Упаковка – мешок п/э. |
| 28 | Перчатки шерстяные (девушки) черные  ОКПД2: 14.12.30.150  **ЗАПРЕТ** | http://www.военсбыт.рф/images/photos/medium/shop2606.jpg | Трикотажные, пятипалые, черного цвета. Состав: шерсть не менее 65%, ПАН не более 35%. Должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 5007-87 «Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия». Перчатки зимние, полушерстяные черного цвета. Должны быть изготовлены из полушерстяной крученой пряжи черного цвета двойной вязки.  Размеры по заявке заказчика  Упаковка – мешок п/э. |
| 29 | Ремень поясной размер 150 см м  ОКПД 2 14.19.31.130  **ЗАПРЕТ** | **D:\Users\prikhodkoov\Pictures\30768.750.png** | Ремень форменный должен быть изготовлен из натуральной кожи**,** черного цвета, в комплекте с латунной пряжкой. Ширина ремня не более 45 мм, толщина ремня от 2 мм до 3 мм. Для соединения ремня с пряжкой должна служить скоба, закрепленная наглухо на пряжке. Пряжка латунная прямоугольная с изображением якоря, размер пряжки должен быть 70 x53 мм, должна быть изготовлена методом глубокой штамповки с четким рельефным изображением якоря на внешней стороне пряжки.  Размеры/рост 1, 2, 3, 4.  Длина ремня: от 1100мм до 1400 мм.  Размеры по заявке заказчика  Упаковка – картонная коробка. |
| 30 | Ботинки или полуботинки хромовые (юноши)  ОКПД 2 15.20.13.130  **ЗАПРЕТ** |  | Полуботинки хромовые черного цвета должны быть с закрытыми резинками, на комбинированной двухслойной подошве ПУ/ТПУ литьевого метода крепления. ПУ - Промежуточный полиуретановый слой; ТПУ- термопластичный полиуретан. Подкладка натуральная кожа Должны быть выполнены из натуральной кожи хромового дубления, подкладка из натуральной кожи, носок из термопластичного материала, задник из обувного картона. Носовая часть должна быть жесткая. Подносок - усиленный из термопластического материала (ТМ); Задник должен быть жесткий, формованный из картона; Супинатор должен быть металлический. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одинаковые детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.  Упаковка – картонная коробка. |
| 31 | Полусапоги (сапоги) зимние с верхом из натуральной кожи (юноши)  ОКПД 2 15.20.13.140  **ЗАПРЕТ** |  | Ботинки мужские хромовые черного цвета предназначены для носки в зимний период. Конструкция заготовки с цельнокройной союзкой с отрезными деталями и резинками, вставленными в детали берец с наружной и внутренней стороны с отрезным мягким кантом. С внешней и внутренней стороны ботинка застёжка «молния».  Подошва формованная изготовлена из термоэластопласта черного цвета, толщиной 10+2 мм*(допускается указание диапазона)* с рифленым протектором в носочно-пучковой части подошвы и в пяточной части каблука. Глубина рисунка протектора 0,5+0,1мм *допускается указание диапазона)*. Высота каблука 20±0,5 *(допускается указание диапазона)* мм (не считая толщины подошвы).  Ботинки комплектуются извлекаемыми из обуви формованными вкладными стельками в соответствии с размером обуви. Нижний слой вкладной стельки выполнен из картона стелечного, верхний слой - из натурального меха овчины..  Верх: натуральная хромовая кожа  Подкладка: мех натуральный  Подошва: ТЭП  Метод крепления подошвы: клеепрошивной. |
| 32 | Туфли хромовые женские  ОКПД 2 15.20.13.130  **ЗАПРЕТ** |  | Туфли кожаные женские чёрного цвета (далее – туфли, обувь). Туфли должны быть из хромовой кожи, клеевого метода крепления подошвы. Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из натуральной кожи. Каблук должен быть не более 4 см.  Высота обуви, длина союзки, высота задника среднего размера обуви должны соответствовать нормам.  Высота обуви во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой.  Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть по ГОСТ 19116-2005 «Обувь модельная. Общие технические условия». Высота задников во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой. Разница в высоте задников смежных размеров должна быть по ГОСТ 19116-2005 «Обувь модельная. Общие технические условия».  Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви должна соответствовать нормам.  Прочность клеевого крепления подошв с верхом обуви должны быть не менее 50 Н/см. Прочность крепления каблука в обуви должна быть не менее 800 Н. Подноски и задники в обуви должны быть стойкими. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.  Кожа для подкладки обуви должна быть по ГОСТ 940-81 "Кожа для подкладки обуви. Технические условия" лицевая, натурального или светлых тонов, все части кожи, кроме пашин.  Подошва - резина кожеподобная, с волнистым наполнителем. |
| 33 | Сапоги зимние с верхом из натуральной кожи (девушки)  ОКПД 2 15.20.13.140  **ЗАПРЕТ** |  | Сапоги зимние хромовые черного цвета состоят из передов, берец и низа (подошв и каблуков). С внутренней стороны берец застежка-молния. Носки жесткие. Внутри сапог подкладка из натурального меха. Обувь должна изготавливаться на колодках фасона 81131 по ГОСТ 3927. Полнота обуви – средняя. Интервал между смежными размерами в обуви должна составлять 7,5мм. Обувь должна изготавливаться клеевым методом крепления подошвы. Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть 4,0 мм по ГОСТ 19116. Разница в высоте задников смежных размеров должна быть 2,0 мм по ГОСТ 19116. Подноски и задники в обуви должны быть стойкими. Масса полупары среднего размера должна быть не более 460 грамм. Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.  Сапоги состоят из союзка, голенища, штаферки, застежки «молния» с клапаном, кармана, резинки, подкладки, межподкладки, вкладной стельки и низа. Детали верха обуви (союзка, голенище, штаферка, клапан под застежку «молния») должны изготавливаться из кожи шкур крупного рогатого скота по ТУ 858-5987 либо эквивалента (с массовой долей окиси хрома не менее 4,3%, с массовой долей влаги 12,0-16,0%, с массовой долей веществ, экстрагируемых органическими растворителями (без полимерных соединений) 4,5-10,0%, жесткостью не более 30сН, упругостью не менее 50%, гигроскопичностью не более 14,0 %, относительной пароемкостью не менее 15%, удлинением при напряжении 10 Мпа 25-35%, напряжением при появлении трещин лицевого слоя по партии не менее 1,6 х 10 Мпа, пределом прочности при растяжении по партии не менее 1,8 х 10Мпа, устойчивостью покрытия к мокрому трению не менее 70 оборотов, устойчивостью покрытия к многократному изгибу после 1000 циклов не менее 4 баллов). Кожа для деталей верха обуви должна быть [не менее 0,9мм- 1,2мм]\*. Подкладка обуви должна изготавливаться из меха искусственного трикотажного по ТУ 8480-001-05136784-03. Карман из кожи для подкладки обуви КРС по ГОСТ 940 на бахтарму, натурального или светлых тонов толщиной не менее 1,0мм либо эквивалент (с пределом прочности при растяжении по коже не менее 1,2х10МПа, удлинением при напряжении 10 МПа по партии 15-35%, устойчивостью окраски кож (по шкале серых эталонов) не менее 5 баллов к сухому трению, не менее 4 баллов к мокрому трению). Межподкладка под союзку и нижнюю часть голенища может изготавливаться из х/б ткани по ГОСТ 19196: бязь, миткаль либо текстильного материала с односторонним точечным полимерным покрытием по ТУ 17-21-186 либо трикотажного полотна с односторонним полимерным покрытием. Застежка «молния» пластмассовая по ОСТ 17-891. Резинка- лента эластичная по ТУ 17-09-326, ТУ 17-06-304 черного цвета, шириной 40мм. Стелька дублированная: первый слой - мех искусственный трикотажный по ТУ 8480-001-05136784-03; второй слой – картон обувной марки СВМП по ГОСТ 9542 толщиной не менее 1мм. Детали низа должны состоять из подошвы, стельки, полустельки, задника, подноска, геленка, каблука, набойки, простилки. Подошва из резины с рифленой ходовой поверхностью типа «РЕЛАК» толщиной не менее 4,5мм или эквивалент (толщиной не менее 4,5мм). Стелька из картона обувного кожеподобного марки СОМ по ГОСТ 9542 толщиной не менее 1,7мм. Полустелька из картона обувного марки ПСМ по ГОСТ 9542 толщиной не менее 2,2мм. Задник из картона обувного марки ЗМ по ГОСТ 9542 с повышенным содержанием кожевенного волокна толщиной не менее 1,6мм или термопластического материала по ТУ 8729-022-00300297 толщиной не менее 1,5мм. Подносок из термопластического материала по ТУ 8729-022-00300297 толщиной не менее 0,8мм. Каблук пластмассовый высотой 60мм. Набойка пластмассовая высотой 5мм. Простилка из картона марки ПР по ГОСТ 9542 толщиной не менее 1,3мм. |

2. **Требования к качеству и безопасности товара**

Поставляемое форменное обмундирование (далее Товар) должно быть новым, ранее не использованным, безопасным для жизни и здоровья человека, окружающей среды, и не имеющим каких-либо физических повреждений, следов химического, атмосферного воздействия и других дефектов.

Ткани и материалы, используемые для изготовления комплекта обмундирования, должны быть прочными, отвечать требованиям безопасности, ткани должны быть прочно окрашенными. У изделий (применяемых тканей) должна быть устойчивость окраски к стирке, поту, к сухому трению.

Поставляемый Товар, должен соответствовать требованиям нормативно – технической документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ), санитарно-эпидемиологическим нормам и особым условиям, установленным в настоящем техническом задании на каждый вид Товара; требованиям Заказчика по качеству, внешнему виду, цвету, комплектности, размерам и ростам, а так же должен быть изготовлен не ранее 2022 года. В Товаре не допускаются производственные дефекты и пороки материалов, превышающие допустимые нормы для 1 сорта.

Размеры обмундирования должны соответствовать основным размерным признакам типовых фигур мужчин, определяемым в соответствии ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды».

По требованиям безопасности Товар должен соответствовать СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей человека», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.04.2003 года.

Товар должен соответствовать требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с "ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности").

Применяемые в техническом задании сокращения:

PANTONE -международная система сертификации цветов

• ВО – отделка с водоотталкивающими свойствами

• АСУ МО - антистатическая умягчающая молестойкая отделка

• МАПС - малосмываемый аппрет на основе термопластичных смол,

• МВО (масловодоотталкивающая отделка)

Гарантийный срок: не менее (двенадцати месяцев), или не менее чем срок действия гарантии изготовителя данного товара. В пределах гарантийного срока поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком об обнаружении дефектов (недостатков) за свой счет устраняет обнаруженные неисправности либо осуществляет замену товара при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации. При этом все расходы по замене товара, в том числе расходы по доставке, погрузке, разгрузке несет Поставщик.

Изделия должны поставляться в упакованном виде, с маркировкой (товарными ярлыками) в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Упаковка товара осуществляется за счет средств Поставщика и должна обеспечивать его целостность и сохранность при транспортировке и хранении. Стоимость упаковки входит в цену товара. Упаковка возврату не подлежит.

Поставляемый товар должен упаковываться в пакет и коробки для хранения изделия.