Приложение № 3

к извещению на проведение запроса оферт

в электронной форме

**Техническое задание**

1. **Наименование, количество и характеристика товара.**

Все нижеуказанные показатели являются показателями, позволяющими определить соответствие закупаемых товаров, установленным заказчиком требованиям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Кол-во | **Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки** |
|  |  |  |  |
| 1 | Кофейный автомат настольный JOFEMAR Bluetec G23/G25 Pro или эквивалентОКПД 2 28.93.17.210 | 1 шт. | ***Кофейный автомат настольный Jofemar Bluetec G23/G25 PRO – это современный, высококачественный и производительный торговый автомат европейского производства.*** **Области применения:*** Приготовление различных напитков

**Особенности:*** Автомат полностью настроен и готов к работе. Подключены и настроены платёжные системы и телеметрия. Запрограммирован стандартный набор кофейных напитков.
* Jofemar автоматически регулирует давление помпы (15 Бар) для приготовления самого насыщенного и вкусного кофе.
* Автоматическая регулировка помола кофейного зерна. Всего один раз в меню настраиваются показатели помола и дозировки напитка, автомат сам подгоняет настройки кофемолки и миксера под эталонные значения.
* Автоматическая промывка. Если в течение часа не было куплено ни одного напитка, автомат сам промывает всю систему (кофемолку, миксеры, контур выдачи) во избежание засыхания остатков напитка на стенках.
* Постоянный контроль температуры бойлера. Алюминиевый бойлер со встроенным датчиком температуры и нагревательным элементом. Отсутствие контакта с водой убирает необходимость в уплотнительных кольцах и предотвращает появление накипи на элементах.
* Обслуживание и настройка автомата не требует от владельца специальных навыков. Операторы, заправляющие автомат ингредиентами, и технический персонал, осуществляющий настройку электроники, имеют разграниченный доступ к автомату, что гораздо удобнее чем устройство с единым доступом.
* В России осуществляется сервисная поддержка данного оборудования.

**Дополнительные характеристики:*** Емкости для кофейных отходов хватает на 150 порций кофе.
* Емкости контейнеров достаточно для приготовления 200 напитков.
* Настраивается объём напитка от 100 мл до 350 мл
* Большой LCD дисплей, отображающий состояние аппарата и программные сообщения.
* Ультра яркая сенсорная панель с 11 кнопками.
* Быстрая и удобная смена этикеток.
* Возможность заказать только воду (без прохождения через миксер).
* Гибкая конфигурация и удобное программирование, можно создать до 10 напитков с 1 предварительной настройкой.
* Готов к установке телеметрии, включая удаленное снятие данных о продажах, ошибках и изменениях в программных опциях.
* Учет и управление данными о продажах, и вывод данных через RS-232-C. Аппарат может программироваться также через электронный терминал Jofemar.
* Постоянная оперативная самодиагностика.
* Самоочистка контура миксеров, выдачи напитка и кофемолки, вручную или автоматически.
* Водораспределитель без электромагнитных клапанов.
* Предохранительный клапан в УЗК.
* Платежные системы с возможностью установки в тумбе подставке: монетоприемник с валидатором, кардридер, банкнотоприемник.
* Аппараты прошиты последней версией программного обеспечения с активированной шиной MDB.
* Двухточечный замок двери.
* Емкости:
	+ Зерновой кофе: 1700 г
	+ Сухие сливки: 1800 г
	+ Капучино / Мока: 900 г
	+ Шоколад / Топпинг: 900 г

**Комплектация:*** Кофейный аппарат Bluetec G23
* Cистема автономного водоснабжения (помпа).

**Прочие характеристики:*** Страна производителя: Испания.
* Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 410х450х740.
* Материал корпуса: сталь.
* Установка: настольная.
* Вес, кг: 45.
* Напряжение питания, В: 220.
* Гарантия: 24 месяца.
 |

1. **Поставляемый товар должен быть новым товаром** (товар, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), дата выпуска не ранее 2024 года.
2. **Требования к упаковке товара:** продукция должна быть упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения.
3. **Гарантийный срок товара, работы, услуги**: не менее 24 месяцев.
4. **Требования к сроку и (или) объему гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:** Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 10-тирабочих дней после письменного уведомления Заказчиком (в том числе по факсу с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.
5. **Требования по включенным в стоимость товара работам, услугам:** Цена договора включает в себя все расходы на доставку Товара, его разгрузку, до установленного договором места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, таможенные платежи и другие установленные налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой Товара.

Неучтенные по договору затраты Поставщика, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1. **Доставка транспортом Поставщика либо затраты по доставке транспортной компанией, затраты на упаковку включаются в цену единицы продукции.**
2. **Место поставки:** 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90.
3. **Срок поставки:** в течение 14 календарных дней с даты заключения договора.