Приложение № 3

к извещению на проведение запроса оферт

в электронной форме

**Техническое задание**

1. **Наименование, количество и характеристика товара.**

Все нижеуказанные показатели являются показателями, позволяющими определить соответствие закупаемых товаров, установленным заказчиком требованиям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Кол-во | **Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки** |
|  |  |  |  |
| 1 | Кофейный автомат настольный JOFEMAR Bluetec G23/G25 Pro  или эквивалент  ОКПД 2 28.93.17.210 | 1 шт. | ***Кофейный автомат настольный Jofemar Bluetec G23/G25 PRO – это современный, высококачественный и производительный торговый автомат европейского производства.***  **Области применения:**   * Приготовление различных напитков   **Особенности:**   * Автомат полностью настроен и готов к работе. Подключены и настроены платёжные системы и телеметрия. Запрограммирован стандартный набор кофейных напитков. * Jofemar автоматически регулирует давление помпы (15 Бар) для приготовления самого насыщенного и вкусного кофе. * Автоматическая регулировка помола кофейного зерна. Всего один раз в меню настраиваются показатели помола и дозировки напитка, автомат сам подгоняет настройки кофемолки и миксера под эталонные значения. * Автоматическая промывка. Если в течение часа не было куплено ни одного напитка, автомат сам промывает всю систему (кофемолку, миксеры, контур выдачи) во избежание засыхания остатков напитка на стенках. * Постоянный контроль температуры бойлера. Алюминиевый бойлер со встроенным датчиком температуры и нагревательным элементом. Отсутствие контакта с водой убирает необходимость в уплотнительных кольцах и предотвращает появление накипи на элементах. * Обслуживание и настройка автомата не требует от владельца специальных навыков. Операторы, заправляющие автомат ингредиентами, и технический персонал, осуществляющий настройку электроники, имеют разграниченный доступ к автомату, что гораздо удобнее чем устройство с единым доступом. * В России осуществляется сервисная поддержка данного оборудования.   **Дополнительные характеристики:**   * Емкости для кофейных отходов хватает на 150 порций кофе. * Емкости контейнеров достаточно для приготовления 200 напитков. * Настраивается объём напитка от 100 мл до 350 мл * Большой LCD дисплей, отображающий состояние аппарата и программные сообщения. * Ультра яркая сенсорная панель с 11 кнопками. * Быстрая и удобная смена этикеток. * Возможность заказать только воду (без прохождения через миксер). * Гибкая конфигурация и удобное программирование, можно создать до 10 напитков с 1 предварительной настройкой. * Готов к установке телеметрии, включая удаленное снятие данных о продажах, ошибках и изменениях в программных опциях. * Учет и управление данными о продажах, и вывод данных через RS-232-C. Аппарат может программироваться также через электронный терминал Jofemar. * Постоянная оперативная самодиагностика. * Самоочистка контура миксеров, выдачи напитка и кофемолки, вручную или автоматически. * Водораспределитель без электромагнитных клапанов. * Предохранительный клапан в УЗК. * Платежные системы с возможностью установки в тумбе подставке: монетоприемник с валидатором, кардридер, банкнотоприемник. * Аппараты прошиты последней версией программного обеспечения с активированной шиной MDB. * Двухточечный замок двери. * Емкости:   + Зерновой кофе: 1700 г   + Сухие сливки: 1800 г   + Капучино / Мока: 900 г   + Шоколад / Топпинг: 900 г   **Комплектация:**   * Кофейный аппарат Bluetec G23 * Cистема автономного водоснабжения (помпа).   **Прочие характеристики:**   * Страна производителя: Испания. * Габаритные размеры ДхШхВ, мм: 410х450х740. * Материал корпуса: сталь. * Установка: настольная. * Вес, кг: 45. * Напряжение питания, В: 220. * Гарантия: 24 месяца. |

1. **Поставляемый товар должен быть новым товаром** (товар, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), дата выпуска не ранее 2024 года.
2. **Требования к упаковке товара:** продукция должна быть упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения.
3. **Гарантийный срок товара, работы, услуги**: не менее 24 месяцев.
4. **Требования к сроку и (или) объему гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:** Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 10-тирабочих дней после письменного уведомления Заказчиком (в том числе по факсу с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.
5. **Требования по включенным в стоимость товара работам, услугам:** Цена договора включает в себя все расходы на доставку Товара, его разгрузку, до установленного договором места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, таможенные платежи и другие установленные налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой Товара.

Неучтенные по договору затраты Поставщика, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1. **Доставка транспортом Поставщика либо затраты по доставке транспортной компанией, затраты на упаковку включаются в цену единицы продукции.**
2. **Место поставки:** 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Курортная, 90.
3. **Срок поставки:** в течение 14 календарных дней с даты заключения договора.