Приложение № 1

к извещению о проведении

Запроса оферт

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1.Наименование услуг:** выполнение планово-предупредительных работ электротехнического оборудования. (ОКПД 2 - 33.14.19.000, ОКВЭД – 33.14)

**2.Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** 628672, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас:

1  **ЛГ МАУ ЦК «Нефтяник»,** г.Лангепас, ул. Ленина, 23;

2. **Клуб молодежи,** г.Лангепас, ул. Ленина, 60;

3. **Музейно-выставочный центр,** г.Лангепас, ул. Ленина, 45;

4. **Помещение № 1 в здании хоккейного клуба «Ренад»**, ул.Парковая, 11 а;

5. **Парк досуга и отдыха «Бегемот»,** г.Лангепас, ул. Парковая, 20

**3. Срок выполнения работ:** с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г., в Парке досуга и отдыха «Бегемот», г.Лангепас, ул. Парковая, 20 - с 15.05.2025г. по 15.09.2025г.

 **4. Требование к выполнению работ:**

 4.1. **«Исполнитель»** обязан:

4.1.1. Выполнять работы в соответствии с действующими нормативными документами (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ) с соблюдением правил безопасности при производстве работ в электроустановках.

4.1.2 Согласно годовому графику выполнять работы по ППР электрооборудования Заказчика.

4.1.3. Согласовывать с Заказчиком плановые отключения электрооборудования для выполнения ППР.

4.1.4. Давать информацию Заказчику об аварийных отключениях, аварийных ситуациях, информацию о ходе устранения аварийных ситуаций.

4.1.5. Самостоятельно определять сроки выполнения ППР в зависимости от сложности.

4.1.6. Поддерживать обслуживаемое электрооборудование Заказчика в надлежащем техническом состоянии.

Исполнитель гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

**Перечень**

**выполнения планово-предупредительных работ на объектах:**

**«ЛГ МАУ ЦК «Нефтяник»,** г.Лангепас, ул. Ленина, 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Объем выполнен- ных работ |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Ремонтные работы** |   |
| 1 | **ФЕРр 67-15-01** | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 5 |
| 2 | **ФЕРр 67-13-01** | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 10 |
| 3 | **ФЕРр 67-12-01** | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 2 |
|  **Раздел 2. Профилактические пуско-наладочные работы** |   |
| 1 | **ФЕРп 01-03-002-05** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 35 |
| 2 | **ФЕРп 01-03-002-04** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 10 |
| 3 | **ФЕРп 01-03-005-01** | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт. | 2 |
| 4 | **ФЕРп 01-03-001-01**  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 95 |
| 5 | **ФЕРп 01-02-017-01** | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт. | 6 |
| 6 | **ФЕРп01-03-001-02** | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (измерение сопротивления) | шт. | 0 |

**«Клуб молодежи», г.Лангепас, ул. Ленина, 60**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Объем выполнен- ных работ |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Ремонтные работы** |   |
| 1 | **ФЕРр 67-15-01** | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 3 |
| 2 | **ФЕРр 67-13-01** | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 8 |
| 3 | **ФЕРр 67-12-01** | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 2 |
|  **Раздел 2. Профилактические пуско-наладочные работы** |   |
| 1 | **ФЕРп 01-03-002-05** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 5 |
| 2 | **ФЕРп 01-03-002-04** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 8 |
| 3 | **ФЕРп 01-03-005-01** | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт. | 2 |
| 4 | **ФЕРп 01-03-001-01**  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 118 |
| 5 | **ФЕРп 01-02-017-01** | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт. | 6 |
| 6 | **ФЕРп01-03-001-02** | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (измерение сопротивления) | шт. | 0 |

**«Музейно-выставочный центр»,** г.Лангепас, ул. Ленина, 45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Объем выполнен- ных работ |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Ремонтные работы** |   |
| 1 | **ФЕРр 67-15-01** | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 |
| 2 | **ФЕРр 67-13-01** | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 16 |
| 3 | **ФЕРр 67-12-01** | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 1 |
|  **Раздел 2. Профилактические пуско-наладочные работы** |   |
| 1 | **ФЕРп 01-03-002-05** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 5 |
| 2 | **ФЕРп 01-03-002-04** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 14 |
| 3 | **ФЕРп 01-03-005-01** | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт. | 2 |
| 4 | **ФЕРп 01-03-001-01**  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 58 |
| 5 | **ФЕРп 01-02-017-01** | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт. | 6 |
| 6 | **ФЕРп01-03-001-02** | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (измерение сопротивления) | шт. | 0 |

**«Помещение № 1 в здании хоккейного клуба «Ренад»**, ул.Парковая, 11 а

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Объем выполнен- ных работ |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Ремонтные работы** |   |
| 1 | **ФЕРр 67-15-01** | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 |
| 2 | **ФЕРр 67-13-01** | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 1 |
| 3 | **ФЕРр 67-12-01** | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 0 |
|  **Раздел 2. Профилактические пуско-наладочные работы** |   |
| 1 | **ФЕРп 01-03-002-05** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 1 |
| 2 | **ФЕРп 01-03-002-04** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 2 |
| 3 | **ФЕРп 01-03-005-01** | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт. | 0 |
| 4 | **ФЕРп 01-03-001-01**  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 32 |
| 5 | **ФЕРп 01-02-017-01** | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт. | 0 |
| 6 | **ФЕРп01-03-001-02** | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (измерение сопротивления) | шт. | 0 |

**«Парк досуга и отдыха «Бегемот»,** г.Лангепас, ул. Парковая, 20 (с 15.05.2025г.-15.09.2025г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Объем выполнен- ных работ |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Ремонтные работы** |   |
| 1 | **ФЕРр 67-15-01** | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 4 |
| 2 | **ФЕРр 67-13-01** | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 12 |
| 3 | **ФЕРр 67-12-01** | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 12 |
|  **Раздел 2. Профилактические пуско-наладочные работы** |   |
| 1 | **ФЕРп 01-03-002-05** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 18 |
| 2 | **ФЕРп 01-03-002-04** | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 12 |
| 3 | **ФЕРп 01-03-005-01** | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт. | 0 |
| 4 | **ФЕРп 01-03-001-01**  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 76 |
| 5 | **ФЕРп 01-02-017-01** | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт. | 0 |
| 6 | **ФЕРп01-03-001-02** | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (измерение сопротивления) | шт. | 0 |

**Годовой график производства работ**

на выполнение планово-предупредительных работ образовательных учреждений на 2025 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Месяц** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **ЦК «Нефтяник»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Клуб молодежи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Музейно-выставочный центр** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Парк досуга и отдыха «Бегемот»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Нежилое помещение №1 в здании хоккейного клуба «Ренад»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |