Приложение № 3

к извещению о проведении запроса оферт

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1.Наименование объекта закупки: Винтовой компрессор BERG ВК-15РО-500 12 бар или эквивалент

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | **Винтовой компрессор BERG ВК-15РО-500 12 бар или эквивалент**  ОКПД2 28.13.27.000 | Производительность, л/мин | 1700 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| * Мощность, кВт | 15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип привода | ременный |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Габариты, мм | 2000x820x2100 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

2. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, должен подтверждаться и сопровождаться сертификатами соответствия и/или декларациями о соответствии (если товар подлежит сертификации) и иными необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством,

3. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

4. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счёт. При отгрузке товара должна быть обеспечена защита поставляемого товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур. Перевозка товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товара и в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.  Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока: на поставляемый товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации или условий хранения - гарантийный срок завода-изготовителя. Сроки гарантии исчисляются с момента фактической передачи товара в соответствии с п. 1 ст. 471 ГК РФ.

6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7. Место поставки товара: 607060, Нижегородская область, город Выкса, Амбулаторная ул., д.6а.

8. Срок поставки товара: 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.