УТВЕРЖДАЮ

директор **ООО СЗ «СК «НСЗ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Олешко

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Предмет закупки** | **Работы сваебоя по забивке (погружению) свай**Работы осуществляется в соответсвии с графиком выполнения работ, выданным заказчиком, на объекте «Многоэтажная жилая застройка, пересечение ул.Карцева и ул.Декабристов в микрорайоне №25 г.Нефтекамск РБ».  |
| **2.Начальная (максимальная) цена контракта** | **– 5 388 893 рубля 33 копейки, в т.ч. НДС 20%.**Работа сваебоя забивка (погружение) сваи 1 штуки за 1м – 600,00 руб. с НДС (ориентировочно за 733 сваи, 8796 метров). Перегон сваебоя – 15 000,00 руб. с НДС.*Цена договора включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ, формирование отчета (заключения) о результатах выполненных работ; транспортные расходы, а так же иные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему договору. Дополнительные условия: стоимость затрат по перебазировке автобетононасоса на строительную площадку и обратно включена в цену услуг.*  |
| **3.Источник финансирования** | *Собственные средства предприятия.* |
| **4.Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров** | 1. Общий объем свай – 733 штуки, 8796 метров.2.Погружение свай производится непрерывно, в течение каждой смены, по 20 штук за одну смену.  |
| **5.Ответственность за выполнение работ** |  Подрядчик несет ответственность:-.За поставку на Объект исправной техники, необходимой для выполнения работ, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком. - За производство работ в полном соответствии с проектной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами (СП 45.13330.2017, ГОСТ Р 51872-2019)- За ведение журналов производства работ на Объекте (общий журнал работ, журнал погружения свай, исполнительная схема свай после погружения (отклонения в плане и высоте), акт приемки свайного поля) -Нести ответственность за качество выполненных работ. Допущенные по своей вине отклонения и брак Подрядчик устраняет за свой счет.- За обеспечение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности в пределах выполняемых работ.- За Подготовку и передачу Заказчику в течение пяти дней после приемки результата полностью выполненных им работ и оплаты по настоящему Договору, всю исполнительную документацию в 3 (Трех) экземплярах с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.- Вывоз за пределы Объекта в течение десяти дней со дня подписания акта о приемке выполненных в соответствии с настоящим Договором работ на Объекте, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.-За обеспечение выполнения работ в сроки, установленные настоящим Договором. |
| **6.Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок** |  Срок гарантии по выполненным работам - 5 лет. |
| **7.Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.** | Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, СНиП ГОСТ, и проектной документации. |
| **8.Требования к участнику закупки, соответствие нормативным документам** (лицензии, допуски, разрешения, согласования) | Техническая исправность сваебойного аппарата;Наличие необходимого технологического оборудования;Наличие свидетельства о допуске к данному виду работ;Обеспечение персонала, обслуживающего сваебойный аппарат. |
| **9.Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта** | Выполнение работ: начало работ с 25 июня 2025 года по 31 июля 2025 года.  |
| **10.Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта** |  Оплата производится на сумму выполненных работ на основании:- акта приёмки выполненных работ. |
| **11.Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.** |  Участник должен подтвердить наличие материально-технических и кадровых ресурсов. Обеспечить качество выполненных работ в соответсвии с требованиями действующего законодательства РФ, СНиП ГОСТ и проектной документации.  Предоставить по результату работ:1. Акт выполненных работ.

Цену договора представить в виде сметы или калькуляции.  |

Гл. инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_З.М. Хабиров

Начальник ОМТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Шутков

И.о. начальника ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Н.Хатмуллин

Начальник ПКО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. А. Гильманова